# Tekniske data

Vinkelsliber |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nominel optagen effekt | W | 2000 | 2000
Nominelt omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 6500 | 6500
Maks. slibeskivediameter/gummislibeskivediameter | mm | 230 | 230
Slibespindelgevind |  | M 14 | M 14
Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 25 | 25
Genstartsbeskyttelse |  | – | ●
Blød opstart |  | – | ●
VægtB)C) | kg | 5,4-8,8 | 5,4-8,8
Kapslingsklasse |  | / II | / II

A)

  Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. EN IEC 62841-2-3 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske omdrejningstal uden belastning må ikke overskride det nominelle omdrejningstal uden belastning og er derfor lavere.

B)

  afhængigt af den anvendte beskyttelsesskærm ((7), (6), (8)), af det anvendte ekstrahåndtag ((4), (3)) og den anvendte udsugningsskærm (24)

C)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

## Henvisning til nettilslutningsbetingelser for GWS 20-230 P:

Apparatet opfylder kravene i IEC 61000-3-11 og er underlagt regler om betinget tilslutning. Apparatet kan føre til lejlighedsvise spændingsudsving under ugunstige strømforhold. Apparatets impedans er indstillet til Zactual = 0,18 Ω. Brugeren skal sikre, at det tilslutningssted, med impedansen Zmax, hvor apparatet skal tilsluttes, opfylder impedanskravene: Zactual ≥ Zmax. Hvis Zmax ikke kendes, skal du bestemme Zmax sammen med netleverandøren eller forsyningsmyndighederne.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.

Vinkelsliber |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nominel optagen effekt | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Nominelt omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Maks. slibeskivediameter/gummislibeskivediameter | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Slibespindelgevind |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Genstartsbeskyttelse |  | – | – | ● | ●
Blød opstart |  | – | – | ● | ●
VægtB)C) | kg | 5,2-7,8 | 5,4-8,8 | 5,2-7,8 | 5,4-8,8
Kapslingsklasse |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. EN IEC 62841-2-3 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske tomgangsomdrejningstal er lavere.

B)

  afhængigt af den anvendte beskyttelsesskærm ((7), (6), (8)), af det anvendte ekstrahåndtag ((4), (3)) og den anvendte udsugningsskærm (24)

C)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

## Henvisning til nettilslutningsbetingelser for GWS 22-180 P, GWS 22-230 P og GWS 2200:

Apparatet opfylder kravene i IEC 61000-3-11 og er underlagt regler om betinget tilslutning. Apparatet kan føre til lejlighedsvise spændingsudsving under ugunstige strømforhold. Apparatets impedans er indstillet til Zactual = 0,18 Ω. Brugeren skal sikre, at det tilslutningssted, med impedansen Zmax, hvor apparatet skal tilsluttes, opfylder impedanskravene: Zactual ≥ Zmax. Hvis Zmax ikke kendes, skal du bestemme Zmax sammen med netleverandøren eller forsyningsmyndighederne.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.