# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

W przypadku eksploatacji elektronarzędzia za pomocą przenośnych agregatów prą‌do‌twór‌czych, niedysponujących wystarczającymi rezer‌wami mocy, względnie odpowiednią regulacją napięcia ze zwiększeniem prądu rozrucho‌wego, może dojść do zmniejszenia wydajności obróbki lub do nietypowych zachowań przy włączaniu.

Proszę zwrócić uwagę na przydatność zastoso‌wanego agregatu prądotwórczego, szczegól‌nie pod kątem napięcia i częstot‌liwości zasilania.

## Włączanie/wyłączanie

Wersja włącznika/wyłącznika z blokadą

Aby włączyć elektronarzędzie, należy najpierw nacisnąć włącznik/wyłącznik (2) ➊, a potem przesunąć go do przodu ➋. Następnie należy go nacisnąć i przytrzymać w tej pozycji ➌.

Aby zablokować naciśnięty włącznik/wyłącznik (2) należy przesunąć włącznik/wyłącznik (2) jeszcze dalej do przodu ➍.

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (2) lub jeśli został on zablokowany w pozycji włączonej, najpierw krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik (2), a następnie go zwolnić.

Wersja włącznika/wyłącznika bez blokady

Aby włączyć elektronarzędzie, należy najpierw nacisnąć włącznik/wyłącznik (2) ➊, a potem przesunąć go do przodu ➋. Następnie należy go nacisnąć i przytrzymać w tej pozycji ➌.

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (2).

- Narzędzia szlifierskie należy kontrolować przed każdym użyciem. Narzędzie szlifierskie musi być prawidłowo zamocowane i musi się swobodnie obracać. Należy przeprowadzić próbę działania trwającą co najmniej jedną minutę (bez obciążenia). Nie wolno używać uszkodzonych, odkształconych bądź wibrujących narzędzi szlifierskich. Uszkodzone narzędzia szlifierskie mogą się złamać i spowodować poważne obrażenia.