# Tehnični podatki

Kotni brusilnik |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nazivna moč | W | 2000 | 2000
Nazivno število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 6500 | 6500
Najv. premer brusne plošče/gumijastega brusnega krožnika | mm | 230 | 230
Navoj brusnega vretena |  | M 14 | M 14
Najv. dolžina navoja brusnega vretena | mm | 25 | 25
Zaščita pred ponovnim zagonom |  | – | ●
Mehak zagon |  | – | ●
TežaB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Razred zaščite |  | / II | / II

A)

  Nazivno število vrtljajev v prostem teku po EN IEC 62841-2-3 za izbiro primernih nastavkov. Dejansko število vrtljajev v prostem teku ne sme prekoračiti nazivnega števila vrtljajev v prostem teku in je zato nižje.

B)

  glede na uporabljen zaščitni pokrov ((7), (6), (8)), uporabljen pomožni ročaj ((4), (3)) in uporabljen odsesovalni pokrov (24)

C)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

## Navodila glede pogojev za priključitev na omrežje za GWS 20-230 P//:

Aparat ustreza zahtevam IEC 61000-3-11 in uporablja pogojeno povezavo. Aparat lahko občasno povzroči nihanja napetosti pod neugodnimi napajalnimi pogoji. Impedanca tega aparata je nastavljena kot Zactual = 0,18 Ω. Uporabnik mora zagotoviti, da je točka povezave, z impedanco Zmax, kamor bo aparat priključen, ustrezala zahtevam impedance: Zactual ≥ Zmax. Če je Zmax neznan, določite Zmax po posvetu z dobaviteljem električne energije ali pa pristojno osebo za dobavo električne energije.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.

Kotni brusilnik |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nazivna moč | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Nazivno število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Najv. premer brusne plošče/gumijastega brusnega krožnika | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Navoj brusnega vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Najv. dolžina navoja brusnega vretena | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Zaščita pred ponovnim zagonom |  | – | – | ● | ●
Mehak zagon |  | – | – | ● | ●
TežaB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Razred zaščite |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Nazivno število vrtljajev v prostem teku po EN IEC 62841-2-3 za izbiro primernih nastavkov. Dejansko število vrtljajev v prostem teku je nižje.

B)

  glede na uporabljen zaščitni pokrov ((7), (6), (8)), uporabljen pomožni ročaj ((4), (3)) in uporabljen odsesovalni pokrov (24)

C)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

## Navodila glede pogojev za priključitev na omrežje za GWS 22-180 P, GWS 22-230 P in GWS 2200:

Aparat ustreza zahtevam IEC 61000-3-11 in uporablja pogojeno povezavo. Aparat lahko občasno povzroči nihanja napetosti pod neugodnimi napajalnimi pogoji. Impedanca tega aparata je nastavljena kot Zactual = 0,18 Ω. Uporabnik mora zagotoviti, da je točka povezave, z impedanco Zmax, kamor bo aparat priključen, ustrezala zahtevam impedance: Zactual ≥ Zmax. Če je Zmax neznan, določite Zmax po posvetu z dobaviteljem električne energije ali pa pristojno osebo za dobavo električne energije.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.