# Montáž ochranného zariadenia

Upozornenie: Po zlomení brúsneho kotúča počas prevádzky alebo pri poškodení upínacích zariadení na ochrannom kryte/na elektrickom náradí sa musí elektrické náradie bezodkladne zaslať zákazníckemu servisu. Adresu si pozrite v odseku „Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia“.

##

Nasaďte ochranný kryt (6) na krk vretena. Prispôsobte pozíciu ochranného krytu (6) požiadavkám pracovného postupu a zaaretujte ochranný kryt (6) zaisťovacou skrutkou (5).

- Ochranný kryt (6) nastavte tak, aby sa zabránilo odlietavaniu iskier do smeru obsluhujúcej osoby.

##

- Pri rezaní vždy používajte ochranný kryt na rezanie (7) alebo ochranný kryt na brúsenie (6) s namontovaným krytom na rezanie (8).

- Pri rezaní do kameňa sa postarajte o dostatočné odsávanie prachu.

Ochranný kryt na rezanie (7) sa montuje tak ako ochranný kryt na brúsenie (6).

### Kryt na rezanie

Namontujte kryt na rezanie (8) na ochranný kryt na brúsenie (6) (pozri obrázok A): vyklopte páčku dozadu (➊). Nasuňte kryt (8) na ochranný kryt na brúsenie (6) (➋). Pritlačte páčku opäť pevne na ochranný kryt (6) (➌).
Pri demontáži (pozri obrázok B) vyklopte páčku dozadu (➊). Stiahnite kryt (8) z ochranného krytu (6) (➋).

##

Odsávací kryt na rezanie s vodiacimi saňami (24) sa montuje tak ako ochranný kryt na brúsenie.

Na odsávací kryt s vodiacimi saňami (24) môžete pripojiť vhodný vysávač Bosch. Nasaďte pritom saciu hadicu s odsávacím adaptérom na príslušný upevňovací nátrubok odsávacieho krytu.

Upozornenie: Trenie, ktoré vzniká pri odsávaní kvôli prítomnosti prachu v sacej hadici a v príslušenstve, spôsobuje vznik elektrostatického náboja, ktorý môže používateľ pocítiť ako statický výboj (v závislosti od podmienok okolia a jeho fyziologického stavu). Bosch vo všeobecnosti odporúča používať na vysávanie jemného prachu a suchých materiálov antistatickú saciu hadicu (príslušenstvo).

##

- Pri práci s gumeným brúsnym tanierom (19) alebo s miskovitou kefou/kužeľovou kefou/diamantovou vŕtacou korunkou vždy namontujte ochranu rúk (18).

Ochranu rúk (18) upevnite s prídavnou rukoväťou (4)/(3).

##

Naskrutkujte prídavnú rukoväť (4)/(3) podľa spôsobu práce vpravo alebo vľavo na hlavu prevodovky.

- Elektrické náradie používajte iba s prídavnou rukoväťou (4)/(3).

- Elektrické náradie prestaňte používať, keď je prídavná rukoväť (4)/(3) poškodená. Na prídavnej rukoväti (4)/(3) nerobte žiadne úpravy.

Prídavná rukoväť tlmiaca vibrácie (3) umožňuje prácu s menšími vibráciami a tak zabezpečuje príjemnejšiu a bezpečnú prácu.