# Dane techniczne

Szlifierka kątowa |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Moc nominalna | W | 2000 | 2000
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 6500 | 6500
Maks. średnica tarczy szlifierskiej/gumowego talerza szlifierskiego | mm | 230 | 230
Gwint wrzeciona szlifierki |  | M 14 | M 14
Maks. długość gwintu wrzeciona | mm | 25 | 25
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem |  | – | ●
System łagodnego rozruchu |  | – | ●
WagaB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Klasa ochrony |  | / II | / II

A)

  Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia zgodnie z normą EN IEC 62841-2-3 stosowana do wyboru odpowiednich narzędzi roboczych. Rzeczywista prędkość obrotowa nie może przekraczać nominalnej prędkości obrotowej bez obciążenia i dlatego jest niższa.

B)

  w zależności od stosowanej pokrywy ochronnej ((7), (6), (8)), rękojeści dodatkowej ((4), (3)) oraz pokrywy odsysającej (24)

C)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

## Wskazówki dotyczące warunków przyłączenia do sieci dla GWS 20-230 P:

Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 61000-3-11 i podlega przyłączeniu warunkowemu. Przy niekorzystnych warunkach zasilania działanie urządzenia może prowadzić do sporadycznych wahań napięcia. Impedancja tego urządzenia jest określona jako Zactual = 0,18 Ω. Użytkownik musi zapewnić, że gniazdo elektryczne o impedancji Zmax, do którego będzie podłączone urządzenie, spełnia wymóg impedancji: Zactual ≥ Zmax. Jeżeli wartość Zmax nie jest znana, należy ustalić wartość Zmax w porozumieniu z operatorem sieci lub dostawcą energii elektrycznej.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.

Szlifierka kątowa |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Moc nominalna | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Maks. średnica tarczy szlifierskiej/gumowego talerza szlifierskiego | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Gwint wrzeciona szlifierki |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. długość gwintu wrzeciona | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem |  | – | – | ● | ●
System łagodnego rozruchu |  | – | – | ● | ●
WagaB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Klasa ochrony |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia zgodnie z normą EN IEC 62841-2-3 stosowana do wyboru odpowiednich narzędzi roboczych. Rzeczywista prędkość obrotowa bez obciążenia jest niższa.

B)

  w zależności od stosowanej pokrywy ochronnej ((7), (6), (8)), rękojeści dodatkowej ((4), (3)) oraz pokrywy odsysającej (24)

C)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

## Wskazówki dotyczące warunków przyłączenia do sieci dla GWS 22-180 P, GWS 22-230 P i GWS 2200:

Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 61000-3-11 i podlega przyłączeniu warunkowemu. Przy niekorzystnych warunkach zasilania działanie urządzenia może prowadzić do sporadycznych wahań napięcia. Impedancja tego urządzenia jest określona jako Zactual = 0,18 Ω. Użytkownik musi zapewnić, że gniazdo elektryczne o impedancji Zmax, do którego będzie podłączone urządzenie, spełnia wymóg impedancji: Zactual ≥ Zmax. Jeżeli wartość Zmax nie jest znana, należy ustalić wartość Zmax w porozumieniu z operatorem sieci lub dostawcą energii elektrycznej.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.