# Tehnilised andmed

Nurklihvmasin |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nimisisendvõimsus | W | 2000 | 2000
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min−1 | 6500 | 6500
Lihvketta/kummist lihvtaldriku max läbimõõt | mm | 230 | 230
Lihvspindli keere |  | M 14 | M 14
Lihvspindli keerme max pikkus | mm | 25 | 25
Taaskäivitumiskaitse |  | – | ●
Sujuvkäivitus |  | – | ●
KaalB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Kaitseklass |  | / II | / II

A)

  EN IEC 62841-2-3 kohane arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirus sobivate vahetatavate tööriistade valimiseks. Tegelik tühikäigupöörlemiskiirus ei tohi ületada arvutuslikku tühikäigupöörlemiskiirust ja on seetõttu madalam.

B)

  olenevalt kasutatavast kaitsekattest ((7), (6), (8)), kasutatavast lisakäepidemest ((4), (3)) ja kasutatavast tolmueemalduskattest (24)

C)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

## Märkused GWS 20-230 Pvõrguühendustingimuste kohta:

Seade vastab IEC 61000-3-11 nõuetele ja ühendatakse vastavalt ühendustingimustele. Ebasoodsates voolutingimustes võib seade põhjustada aeg-ajalt pingekõikumisi. Selle seadme takistuseks on määratud Ztegelik = 0,18 Ω. Kasutaja peab veenduma, et ühenduspunkt takistusega Zmax, kuhu seade ühendatakse, vastab takistuse nõuetele: Ztegelik ≥ Zmax. Kui Zmax ei ole teada, määrake Zmax kindlaks konsulteerides võrguteenuse osutaja või tarneasutusega.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.

Nurklihvmasin |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nimisisendvõimsus | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min−1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Lihvketta/kummist lihvtaldriku max läbimõõt | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Lihvspindli keere |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Lihvspindli keerme max pikkus | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Taaskäivitumiskaitse |  | – | – | ● | ●
Sujuvkäivitus |  | – | – | ● | ●
KaalB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Kaitseklass |  | / II | / II | / II | / II

A)

  EN IEC 62841-2-3 kohane arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirus sobivate vahetatavate tööriistade valimiseks. Tegelik tühikäigu-pöörlemiskiirus on madalam.

B)

  olenevalt kasutatavast kaitsekattest ((7), (6), (8)), kasutatavast lisakäepidemest ((4), (3)) ja kasutatavast tolmueemalduskattest (24)

C)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

## Suunised võrguühendustingimusteks GWS 22-180 P, GWS 22-230 P ja GWS 2200 jaoks:

Seade vastab IEC 61000-3-11 nõuetele ja ühendatakse vastavalt ühendustingimustele. Ebasoodsates voolutingimustes võib seade põhjustada aeg-ajalt pingekõikumisi. Selle seadme takistuseks on määratud Ztegelik = 0,18 Ω. Kasutaja peab veenduma, et ühenduspunkt takistusega Zmax, kuhu seade ühendatakse, vastab takistuse nõuetele: Ztegelik ≥ Zmax. Kui Zmax ei ole teada, määrake Zmax kindlaks konsulteerides võrguteenuse osutaja või tarneasutusega.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.