# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Tecla de bloqueio do veio
(2) | Interruptor de ligar/desligar
(3) | Punho adicional antivibrações (superfície do punho isolada)A)
(4) | Punho adicional padrão (superfície do punho isolada)A)
(5) | Parafuso de fixação para a tampa de proteção
(6) | Tampa de proteção para lixar
(7) | Tampa de proteção para cortarA)
(8) | Cobertura para cortar
(9) | Flange de admissão com O-ring
(10) | Disco de lixaA)
(11) | Disco de corteA)
(12) | Disco de corte de diamanteA)
(13) | Porca de aperto
(14) | Porca de aperto rápido A)
(15) | Chave de dois furos para a porca de aperto
(16) | Punho (superfície do punho isolada)
(17) | Veio de retificação
(18) | Proteção das mãosA)
(19) | Prato de lixar em borrachaA)
(20) | Folha de lixaA)
(21) | Porca redondaA)
(22) | Catrabucha tipo tachoA)
(23) | Chave de bocasA)
(24) | Tampa de aspiração para cortar com patim de guiaA)
(25) | Broca de coroa de diamanteA)

A)

  Este acessório não faz parte do material a fornecer padrão.