# Τεχνικά στοιχεία

Γωνιακός λειαντήρας |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Ονομαστική ισχύς | W | 2.000 | 2.000
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 6.500 | 6.500
Μέγιστη διάμετρος δίσκου λείανσης/διάμετρος λαστιχένιου δίσκου λείανσης | mm | 230 | 230
Σπείρωμα άξονα λείανσης |  | M 14 | M 14
Μέγιστο μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 25 | 25
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση |  | – | ●
Ομαλή εκκίνηση |  | – | ●
ΒάροςB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II

A)

  Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62841-2-3 για την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων. Ο πραγματικός ονομαστικός αριθμός στροφών δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τον ονομαστικό αριθμό στροφών χωρίς φορτίο και είναι γι’ αυτό χαμηλότερος.

B)

  Ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα ((7), (6), (8)), τη χρησιμοποιούμενη πρόσθετη λαβή ((4), (3)) και από ον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα με αναρρόφηση (24)

C)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

## Υποδείξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο για GWS 20-230 P:

Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις IEC 61000-3-11 και υπόκειται σε σύνδεση υπό όρους. Η συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε περιστασιακές διακυμάνσεις τάσης υπό δυσμενείς συνθήκες ισχύος. Η σύνθετη αντίσταση αυτής της συσκευής έχει οριστεί ως Zactual = 0,18 Ω. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί, ότι το σημείο σύνδεσης, με τη σύνθετη αντίσταση Zmax, στο οποίο πρέπει να συνδεθεί η συσκευή, πληροί την απαίτηση σύνθετης αντίστασης: Zactual ≥ Zmax. Εάν η Zmax είναι άγνωστη, προσδιορίστε τη Zmax σε συνεννόηση με τον προμηθευτή δικτύου ή την αρχή προμήθειας.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.

Γωνιακός λειαντήρας |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Ονομαστική ισχύς | W | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 8.500 | 6.500 | 8.500 | 6.500
Μέγιστη διάμετρος δίσκου λείανσης/διάμετρος λαστιχένιου δίσκου λείανσης | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Σπείρωμα άξονα λείανσης |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Μέγιστο μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση |  | – | – | ● | ●
Ομαλή εκκίνηση |  | – | – | ● | ●
ΒάροςB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62841-2-3 για την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων. Ο πραγματικός ονομαστικός αριθμός στροφών είναι χαμηλότερος.

B)

  Ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα ((7), (6), (8)), τη χρησιμοποιούμενη πρόσθετη λαβή ((4), (3)) και από ον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα με αναρρόφηση (24)

C)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

## Υποδείξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο GWS 22-180 P, GWS 22-230 P και GWS 2200:

Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις IEC 61000-3-11 και υπόκειται σε σύνδεση υπό όρους. Η συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε περιστασιακές διακυμάνσεις τάσης υπό δυσμενείς συνθήκες ισχύος. Η σύνθετη αντίσταση αυτής της συσκευής έχει οριστεί ως Zactual = 0,18 Ω. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί, ότι το σημείο σύνδεσης, με τη σύνθετη αντίσταση Zmax, στο οποίο πρέπει να συνδεθεί η συσκευή, πληροί την απαίτηση σύνθετης αντίστασης: Zactual ≥ Zmax. Εάν η Zmax είναι άγνωστη, προσδιορίστε τη Zmax σε συνεννόηση με τον προμηθευτή δικτύου ή την αρχή προμήθειας.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.