# Dados técnicos

Rebarbadora |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Potência nominal absorvida | W | 2000 | 2000
Número de rotações em vazio nominalA) | r.p.m. | 6500 | 6500
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/diâmetro do prato de lixar em borracha | mm | 230 | 230
Rosca do veio de retificação |  | M 14 | M 14
Comprimento máx. da rosca do veio de retificação | mm | 25 | 25
Proteção contra rearranque involuntário |  | – | ●
Arranque suave |  | – | ●
PesoB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Classe de proteção |  | / II | / II

A)

  Número de rotações em vazio nominal segundo a norma EN IEC 62841-2-3 para a seleção das ferramentas de trabalho adequadas. O número de rotações em vazio efetivo não pode exceder o número de rotações em vazio nominal e é, por isso, menor.

B)

  em função da tampa de proteção usada ((7), (6), (8)), do punho adicional usado ((4), (3)) e da tampa de aspiração usada (24)

C)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

## Indicações relativas às condições de ligação à rede para GWS 20-230 P:

O aparelho cumpre aos requisitos IEC 61000-3-11 e está sujeito a conexão condicional. O aparelho pode causar flutuações ocasionais de voltagem sob condições de energia desfavoráveis. A impedância deste aparelho está definida como Zatual = 0,18 Ω. O utilizador tem de assegurar que o ponto de conexão, com a impedância Zmáx., onde o aparelho deve ser conectado cumpre o requisito de impedância: Zatual ≥ Zmáx.. Se Zmáx. é desconhecido, determine Zmáx. em consulta com o fornecedor da rede ou autoridade de fornecimento.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.

Rebarbadora |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Potência nominal absorvida | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Número de rotações em vazio nominalA) | r.p.m. | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/diâmetro do prato de lixar em borracha | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Rosca do veio de retificação |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Comprimento máx. da rosca do veio de retificação | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Proteção contra rearranque involuntário |  | – | – | ● | ●
Arranque suave |  | – | – | ● | ●
PesoB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Classe de proteção |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Número de rotações em vazio nominal segundo a norma EN IEC 62841-2-3 para a seleção das ferramentas de trabalho adequadas. O número de rotações em vazio real é inferior.

B)

  em função da tampa de proteção usada ((7), (6), (8)), do punho adicional usado ((4), (3)) e da tampa de aspiração usada (24)

C)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

## Indicações relativas às condições de ligação à rede para GWS 22-180 P, GWS 22-230 P e GWS 2200:

O aparelho cumpre aos requisitos IEC 61000-3-11 e está sujeito a conexão condicional. O aparelho pode causar flutuações ocasionais de voltagem sob condições de energia desfavoráveis. A impedância deste aparelho está definida como Zatual = 0,18 Ω. O utilizador tem de assegurar que o ponto de conexão, com a impedância Zmáx., onde o aparelho deve ser conectado cumpre o requisito de impedância: Zatual ≥ Zmáx.. Se Zmáx. é desconhecido, determine Zmáx. em consulta com o fornecedor da rede ou autoridade de fornecimento.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.