# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Spindli fikseerimisnupp
(2) | Sisse-/väljalüliti
(3) | Vibratsiooni summutav lisakäepide (isoleeritud haardepind)A)
(4) | Standardne lisakäepide (isoleeritud haardepind)A)
(5) | Kaitsekatte fikseerimiskruvi
(6) | Kaitsekate lihvimiseks
(7) | Kaitsekate lõikamiseksA)
(8) | Kate lõikamiseks
(9) | O-rõngastihendiga tugiäärik
(10) | LihvketasA)
(11) | LõikeketasA)
(12) | TeemantlõikeketasA)
(13) | Kinnitusmutter
(14) | Kiirkinnitusmutter A)
(15) | Kaheavavõti kinnitusmutri jaoks
(16) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(17) | Lihvspindel
(18) | KäekaitseA)
(19) | Kummist lihvtaldA)
(20) | LihvpaberA)
(21) | ÜmarmutterA)
(22) | KausshariA)
(23) | HarkvõtiA)
(24) | Juhtkelguga tolmueemalduskate lõikamiseksA)
(25) | Teemant-puurkroonA)

A)

  See lisavarustus ei kuulu standardsesse tarnekomplekti.