# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | زر تثبيت محور الدوران
(2) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(3) | مقبض إضافي مخمد للاهتزازات (سطح قبض معزول)A)
(4) | المقبض الإضافي القياسي (سطح قبض معزول)A)
(5) | لولب تثبيت غطاء الوقاية
(6) | غطاء الوقاية الخاص بالجلخ
(7) | غطاء الوقاية الخاص بالقطعA)
(8) | غطاء خاص بالقطع
(9) | شفة التثبيت مع حلقة منع التسريب
(10) | قرص الجلخA)
(11) | قرص القطعA)
(12) | قرص القطع الماسيA)
(13) | صامولة الشد
(14) | صامولة سريعة الشد A)
(15) | مفتاح ربط ثنائي الثقب لصامولة الشد
(16) | مقبض (سطح قبض معزول)
(17) | محور دوران الجلاخة
(18) | واقية اليدA)
(19) | صحون الجلخ المطاطيةA)
(20) | قرص التجليخA)
(21) | الصامولة المستديرةA)
(22) | فرشاة قدحيةA)
(23) | مفتاح هلاليA)
(24) | غطاء الشفط للقطع مع دليل التوجيهA)
(25) | طربوش الثقب الماسيA)

A)

  هذه التوابع ليست ضمن نطاق التوريد القياسي.