# Technické údaje

Úhlová bruska |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Jmenovitý příkon | W | 2 000 | 2 000
Jmenovité otáčky naprázdnoA) | ot/min | 6 500 | 6 500
Max. průměr brusného kotouče/průměr gumového brusného kotouče | mm | 230 | 230
Závit brusného vřetena |  | M 14 | M 14
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 25 | 25
Ochrana proti opětovnému zapnutí |  | – | ●
Pozvolný rozběh |  | – | ●
HmotnostB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Třída ochrany |  | / II | / II

A)

  Jmenovité volnoběžné otáčky podle EN IEC_62841-2-3 pro výběr vhodných nástrojů. Skutečné volnoběžné otáčky nesmí překročit jmenovité volnoběžné otáčky, a jsou proto nižší.

B)

  v závislosti na použitém ochranném krytu ((7), (6), (8)) a použité přídavné rukojeti ((4), (3)) a odsávacím krytu (24)

C)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

## Upozornění k podmínkám pro připojení k síti pro GWS 20-230 P:

Přístroj splňuje požadavky normy IEC 61000-3-11 a může být předmětem podmínečného připojení. Za nepříznivých napájecích podmínek může přístroj způsobit občasné výkyvy napětí. Impedance tohoto přístroje je stanovena na Zactual = 0,18 Ω. Uživatel musí ověřit, že připojovací bod s impedancí Zmax, do kterého bude přístroj zapojen, splňuje požadavky na impedanci: Zactual ≥ Zmax. Pokud Zmax není známo, určete Zmax ve spolupráci s provozovatelem sítě nebo dodavatelem energií.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.

Úhlová bruska |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Jmenovitý příkon | W | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200
Jmenovité otáčky naprázdnoA) | ot/min | 8 500 | 6 500 | 8 500 | 6 500
Max. průměr brusného kotouče/průměr gumového brusného kotouče | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Závit brusného vřetena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Ochrana proti opětovnému zapnutí |  | – | – | ● | ●
Pozvolný rozběh |  | – | – | ● | ●
HmotnostB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Třída ochrany |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Jmenovité volnoběžné otáčky podle EN IEC_62841-2-3 pro výběr vhodných nástrojů. Skutečné volnoběžné otáčky jsou nižší.

B)

  v závislosti na použitém ochranném krytu ((7), (6), (8)) a použité přídavné rukojeti ((4), (3)) a odsávacím krytu (24)

C)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

## Upozornění k podmínkám pro připojení k síti pro GWS 22-180 P, GWS 22-230 P a GWS 2200:

Přístroj splňuje požadavky normy IEC 61000-3-11 a může být předmětem podmínečného připojení. Za nepříznivých napájecích podmínek může přístroj způsobit občasné výkyvy napětí. Impedance tohoto přístroje je stanovena na Zactual = 0,18 Ω. Uživatel musí ověřit, že připojovací bod s impedancí Zmax, do kterého bude přístroj zapojen, splňuje požadavky na impedanci: Zactual ≥ Zmax. Pokud Zmax není známo, určete Zmax ve spolupráci s provozovatelem sítě nebo dodavatelem energií.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.