# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete! La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

Se l’elettroutensile viene alimentato da gruppi elettrogeni senza adeguate riserve di potenza, oppure privi di idonea regolazione della tensione con amplificazione della corrente di avviamento, all’accensione potrebbero verificarsi cali di potenza o comportamenti anomali.

Accertarsi che il gruppo elettrogeno utilizzato sia idoneo allo scopo, soprattutto riguardo a tensione e frequenza di rete.

## Interruttore di avvio/arresto

Interruttore con bloccaggio

Per mettere in funzione l’elettroutensile, prima premere l’interruttore di avvio/arresto (2) ➊, poi spingerlo in avanti ➋. Quindi premerlo e tenerlo premuto ➌.

Per bloccare l’interruttore di avvio/arresto (2) in posizione premuta, spingere l’interruttore di avvio/arresto (2) ulteriormente in avanti ➍.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (2) oppure, se l’interruttore è bloccato, premere brevemente l’interruttore di avvio/arresto (2), dopodiché rilasciarlo.

Interruttore senza bloccaggio

Per mettere in funzione l’elettroutensile, prima premere l’interruttore di avvio/arresto (2) ➊, poi spingerlo in avanti ➋. Quindi premerlo e tenerlo premuto ➌.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (2).

- Controllare gli accessori di levigatura prima dell’uso. L’accessorio di levigatura dovrà essere montato a regola d’arte e dovrà poter ruotare liberamente. Eseguire un test di funzionamento per almeno 1 minuto, in assenza di carico. Non utilizzare accessori di levigatura danneggiati, ovalizzati o vibranti. Accessori di levigatura danneggiati possono frantumarsi ed essere causa di lesioni.