# Pornire lentă

## (GWS 20-230 J / GWS 22-180 J / GWS 22-230 J / GWS 2200 (3 601 HC0 3.. / 3 601 HC1 3..))

Dispozitivul electronic de pornire lentă limitează cuplul de strângere în timpul conectării şi permite o funcţionare lină a sculei electrice.

Observaţie: Dacă imediat după pornire scula electrică funcţionează la turaţie maximă, înseamnă că pornirea lentă şi protecţia la repornire s-au defectat. Expediază imediat scula electrică la centrul de asistenţă tehnică (pentru datele privind adresa, consultă secţiunea „Centrele de asistenţă tehnică şi consultanţă privind utilizarea”).