# Технички податоци

Аголна брусилка |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Номинална јачина | W | 2000 | 2000
Номинален број на вртежи во празен одA) | min-1 | 6500 | 6500
макс. дијаметар на брусната плоча/гумениот брусен диск | mm | 230 | 230
Навој на вретеното за брусење |  | M 14 | M 14
Макс. должина на навојот за вретеното за брусење | mm | 25 | 25
Заштита од рестартирање |  | – | ●
Мек старт |  | – | ●
ТежинаB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Класа на заштита |  | / II | / II

A)

  Номинален број на вртежи во празен од според EN IEC 62841-2-3 за избирање соодветни алати за вметнување. Вистинскиот број на вртежи во празен од не смее да го надмине номиналниот број на вртежи во празен од и затоа е помал.

B)

  во зависност од користениот заштитен капак ((7), (6), (8)), и од користената дополнителна рачка ((4), (3)) и од користениот капак за всисување (24)

C)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

## Напомени за условите за мрежен приклучок за GWS 20-230 P:

Апаратот ги исполнува барањата на IEC 61000-3-11 и е предмет на условно поврзување. Апаратот може да предизвика повремени флуктуации на напонот во неповолни услови за напојување. Импедансата на овој апарат е означена со Zactual = 0,18 Ω. Корисникот мора да се осигура дека точката за поврзување, со импедансата Zmax, на која треба да се вклучи апаратот, го исполнува условот за импеданса: Zactual ≥ Zmax. Ако Zmax е непозната, одредете ја Zmax во консултација со мрежниот снабдувач или органот за снабдување.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.

Аголна брусилка |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Номинална јачина | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Номинален број на вртежи во празен одA) | min-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
макс. дијаметар на брусната плоча/гумениот брусен диск | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Навој на вретеното за брусење |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Макс. должина на навојот за вретеното за брусење | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Заштита од рестартирање |  | – | – | ● | ●
Мек старт |  | – | – | ● | ●
ТежинаB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Класа на заштита |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Номинален број на вртежи во празен од според EN IEC 62841-2-3 за избирање соодветни алати за вметнување. Вистинскиот број на вртежи во празен од е помал.

B)

  во зависност од користениот заштитен капак ((7), (6), (8)), и од користената дополнителна рачка ((4), (3)) и од користениот капак за всисување (24)

C)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

## Напомени за условите за мрежен приклучок за GWS 22-180 P, GWS 22-230 P и GWS 2200:

Апаратот ги исполнува барањата на IEC 61000-3-11 и е предмет на условно поврзување. Апаратот може да предизвика повремени флуктуации на напонот во неповолни услови за напојување. Импедансата на овој апарат е означена со Zactual = 0,18 Ω. Корисникот мора да се осигура дека точката за поврзување, со импедансата Zmax, на која треба да се вклучи апаратот, го исполнува условот за импеданса: Zactual ≥ Zmax. Ако Zmax е непозната, одредете ја Zmax во консултација со мрежниот снабдувач или органот за снабдување.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.