# نصب تجهیزات ایمنی

تذکر: در صورت شکستن صفحه ساب در حین کار با دستگاه و یا آسیب دیدن ابزارگیر دستگاه در محل حفاظ ایمنی و یا آسیب دیدن ابزار برقی، باید ابزار برقی بلافاصله به دفتر خدمات پس از فروش فرستاده شود. آدرس مربوطه را از قسمت "خدمات و مشاوره به مشتریان" اقتباس نمائید.

##

قاب محافظ (6) را روی گلویی مهار قرار دهید. حالت قرار گرفتن قاب محافظ (6) را با شرایط مراحل کاری وفق دهید و قاب محافظ (6) را با پیچ تنظیم (5) قفل کنید.

- قاب محافظ (6) را طوری تنظیم کنید که از جهش جرقه به طرف کاربر جلوگیری کند.

##

- هنگام برش، همیشه از قاب محافظ برش کاری (7) یا قاب محافظ سایش کاری (6) با قاب نصب شده جهت برش کاری (8) استفاده کنید.

- هنگام برش سنگ، باید دستگاه مکنده مناسب را تعبیه کرد.

قاب محافظ برش کاری (7) همانند قاب محافظ سایش کاری (6) نصب می شود.

### پوشش برای برش کاری

پوشش برش کاری (8) را روی قاب محافظ سایش کاری (6) نصب کنید (رجوع کنید به تصویر A): اهرم را به عقب برانید (➊). پوشش (8) را روی قاب محافظ سایش کاری (6) قرار دهید (➋). اهرم را دوباره محکم روی قاب محافظ (6) فشار دهید (➌).
جهت باز کردن (رجوع کنید به تصویر B) اهرم را به عقب برانید (➊). پوشش (8) را از روی قاب محافظ (6) بردارید (➋).

##

درپوش مکنده برش کاری با راهنمای برش (24)، همانند قاب محافظ سایش ‌کاری نصب می شود.

روی درپوش مکنده با راهنمای برش (24) می توان مکنده گرد و غبار متناسب Bosch را وصل نمود. جهت انجام این کار، شیلنگ مکش با آداپتور مکش را به پایه های نگهدارنده تعبیه شده روی درپوش مکنده متصل کنید.

نکته: اصطکاکی که حین مکش گرد و غبار در شیلنگ مکش و متعلقات ایجاد می شود، باعث تولید بار الکترواستاتیکی می شود که کاربر ممکن است آن را به صورت تخلیه الکتریسیته ساکن (بسته به عوامل محیطی و وضعیت فیزیولوژیکی خود) تجربه کند. به طور کلی، بوش توصیه می کند از شیلنگ مکش ضد الکتریسیته ساکن (متعلقات) برای جارو کردن گرد و غبار و مواد خشک استفاده کنید.

##

- همیشه برای کار با صفحه سنباده لاستیکی (19) یا برس سیمی کاسه ای/برس مخروطی/مته گردبُر الماسه، از دستکش ایمنی (18) استفاده کنید.

محافظ دست (18) را به دسته کمکی (4)/(3) متصل کنید.

##

دسته کمکی (4)/(3) موجود در سر دستگاه را بسته به حالت کاری به سمت راست یا چپ بچرخانید.

- از ابزار برقی تنها با دسته کمکی ‏(4)/(3) استفاده کنید.

- چنانچه دسته کمکی آسیب دیده است، دیگر از ابزار برقی (4)/(3) استفاده نکنید. در دسته کمکی، هیچ تغییری (4)/(3) ایجاد نکنید.

دسته كمكی كاهنده لرزش (3)، میزان لرزش دستگاه را كاهش داده و باعث راحتی بیشتر و امنیت در كار می شود.