# Colocação em ‌funcionamento

- Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da ferramenta elétrica.

Durante o funcionamento da ferramenta elétrica em geradores elétricos portáteis (geradores), que não dispõem de reservas de potência suficientes ou de uma regulação de tensão adequada com reforço da corrente de arranque podem ocorrer perdas de rendimento ou comportamentos atípicos na ligação.

Respeite a adequação do gerador elétrico utilizado, especialmente no que diz respeito à tensão e frequência de rede.

## Ligar/desligar

Versão do interruptor com sistema de retenção

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica, pressione primeiro o interruptor de ligar/desligar (2)➊, depois empurre-o para a frente ➋. Prima-o em seguida e mantenha-o premido ➌.

Para fixar o interruptor de ligar/desligar (2) pressionado, desloque o interruptor de ligar/desligar (2) mais para a frente ➍.

Para desligar a ferramenta elétrica, solte o interruptor de ligar/desligar (2) ou se este estiver bloqueado, pressione o interruptor de ligar/desligar (2) brevemente e depois liberte-o.

Versão do interruptor sem sistema de retenção

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica, pressione primeiro o interruptor de ligar/desligar (2)➊, depois empurre-o para a frente ➋. Prima-o em seguida e mantenha-o premido ➌.

Para desligar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de ligar/desligar (2).

- Verifique as ferramentas de lixar antes da utilização. A ferramenta de lixar tem de estar corretamente montada e poder ser livremente rodada. Efetue um teste de funcionamento durante, pelo menos, 1 minuto, sem carga. Não utilize ferramentas de lixar danificadas, não redondas ou com vibrações. As ferramentas de lixar danificadas podem rebentar e causar ferimentos.