# Montáž ochranného zařízení

Upozornění: Po prasknutí brusného kotouče během provozu nebo při poškození upínacích přípravků na ochranném krytu/na elektronářadí se musí elektronářadí neprodleně zaslat zákaznickému servisu, adresy viz část „Zákaznická a poradenská služba“.

##

Nasaďte ochranný kryt (6) na krk vřetena. Nastavte polohu ochranného krytu (6) podle požadavků příslušné práce a zajistěte ochranný kryt (6) zajišťovacím šroubem (5).

- Ochranný kryt (6) nastavte tak, aby jiskry nelétaly směrem k pracovníkovi.

##

- Při dělení používejte vždy ochranný kryt pro dělení (7) nebo ochranný kryt pro broušení (6) s montovaným krytem pro dělení (8).

- Při dělení kamene zajistěte dostatečné odsávání prachu.

Ochranný kryt pro dělení (7) se montuje stejně jako ochranný kryt pro broušení (6).

### Kryt pro dělení

Namontujte kryt pro dělení (8) na ochranný kryt pro broušení (6) (viz obrázek A): Páčku překlopte zpět (➊). Nasaďte kryt (8) na ochranný kryt pro broušení (6) (➋). Páčku znovu pevně přitlačte k ochrannému krytu (6) (➌).
Pro demontáž (viz obrázek B) překlopte páčku zpět (➊). Stáhněte kryt (8) z ochranného krytu (6) (➋).

##

Odsávací kryt pro dělení s vodicími saněmi (24) se montuje stejně jako ochranný kryt pro broušení.

K odsávacímu krytu s vodicími saněmi (24) lze připojit vhodný vysavač Bosch. Za tímto účelem nasaďte sací hadici s odsávacím adaptérem do příslušného hrdla odsávacího krytu.

Upozornění: Tření, které vzniká vlivem prachu v sací hadici a v příslušenství během odsávání, způsobuje nabíjení elektrostatickou elektřinou, kterou může uživatel pociťovat jako elektrostatické výboje (v závislosti na podmínkách prostředí a fyzickém stavu). Bosch obecně doporučuje používat pro vysávání jemného prachu a suchých materiálů antistatickou sací hadici (příslušenství).

##

- Pro práci s gumovým brusným talířem (19) nebo s hrncovým kartáčem / kuželovým kartáčem / diamantovou brusnou korunkou vždy namontujte ochranu ruku (18).

Ochranu rukou (18) upevněte pomocí přídavné rukojeti (4)/(3).

##

Přídavnou rukojeť (4)/(3) našroubujte na převodovou hlavu v závislosti na způsobu práce vpravo nebo vlevo.

- Elektrické nářadí používejte pouze s přídavnou rukojetí (4)/(3).

- Nepoužívejte elektrické nářadí, když je přídavná rukojeť (4)/(3) poškozená. Na přídavné rukojeti (4)/(3) neprovádějte žádné změny.

Přídavná rukojeť s tlumením vibrací (3) umožňuje příjemnější a bezpečnou práci s minimálními vibracemi.