# Technische gegevens

Haakse slijpmachine |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 2000 | 2000
Nominaal onbelast toerentalA) | min–1 | 6500 | 6500
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 230 | 230
Schroefdraad slijpas |  | M 14 | M 14
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 25 | 25
Nulspanningsbeveiliging |  | – | ●
Zachte aanloop |  | – | ●
GewichtB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Isolatieklasse |  | / II | / II

A)

  Nominaal onbelast toerental conform EN IEC 62841-2-3 voor het kiezen van de juiste accessoires. Het daadwerkelijke onbelaste toerental mag het nominale onbelaste toerental niet overschrijden en is daarom lager.

B)

  afhankelijk van de gebruikte beschermkap ((7), (6), (8)), van de gebruikte extra handgreep ((4), (3)) en van de gebruikte stofafzuigkap (24)

C)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

## Aanwijzingen voor netaansluitvoorwaarden voor GWS 20-230 P:

Het apparaat voldoet aan de vereisten van IEC 61000-3-11 en is afhankelijk van voorwaardelijke aansluiting. Het apparaat kan onder ongunstige stroomomstandigheden incidentele spanningsschommelingen veroorzaken. De impedantie van dit apparaat is ingesteld als Zwerkelijk = 0,18 Ω. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het aansluitpunt, met de impedantie Zmax, waarop het apparaat wordt aangesloten, voldoet aan de impedantievereiste: Zwerkelijk ≥ Zmax. Als Zmax onbekend is, bepaal dan Zmax in overleg met de netwerkbeheerder of de energieleverancier.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.

Haakse slijpmachine |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Nominaal onbelast toerentalA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Schroefdraad slijpas |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Nulspanningsbeveiliging |  | – | – | ● | ●
Zachte aanloop |  | – | – | ● | ●
GewichtB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Isolatieklasse |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominaal onbelast toerental conform EN IEC 62841-2-3 voor het kiezen van de juiste accessoires. Het daadwerkelijke onbelaste toerental is lager.

B)

  afhankelijk van de gebruikte beschermkap ((7), (6), (8)), van de gebruikte extra handgreep ((4), (3)) en van de gebruikte stofafzuigkap (24)

C)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

## Aanwijzingen voor netaansluitvoorwaarden voor GWS 22-180 P, GWS 22-230 P en GWS 2200:

Het apparaat voldoet aan de vereisten van IEC 61000-3-11 en is afhankelijk van voorwaardelijke aansluiting. Het apparaat kan onder ongunstige stroomomstandigheden incidentele spanningsschommelingen veroorzaken. De impedantie van dit apparaat is ingesteld als Zwerkelijk = 0,18 Ω. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het aansluitpunt, met de impedantie Zmax, waarop het apparaat wordt aangesloten, voldoet aan de impedantievereiste: Zwerkelijk ≥ Zmax. Als Zmax onbekend is, bepaal dan Zmax in overleg met de netwerkbeheerder of de energieleverancier.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.