# Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázornenie elektrického náradia na grafickej strane.

(1) | Aretačné tlačidlo vretena
(2) | Vypínač
(3) | Prídavná rukoväť tlmiaca vibrácie (izolovaná úchopová plocha)A)
(4) | Štandardná prídavná rukoväť (izolovaná úchopová plocha)A)
(5) | Zaisťovacia skrutka pre ochranný kryt
(6) | Ochranný kryt na brúsenie
(7) | Ochranný kryt na rezanieA)
(8) | Kryt na rezanie
(9) | Upínacia príruba s O-krúžkom
(10) | Brúsny kotúčA)
(11) | Rezací kotúčA)
(12) | Diamantový rezací kotúčA)
(13) | Upínacia matica
(14) | Rýchloupínacia matica A)
(15) | Kolíkový kľúč pre upínaciu maticu
(16) | Rukoväť (izolovaná úchopová plocha)
(17) | Brúsne vreteno
(18) | Ochrana rúkA)
(19) | Gumený brúsny tanierA)
(20) | Brúsny listA)
(21) | Okrúhla maticaA)
(22) | Miskovitá kefaA)
(23) | Vidlicový kľúčA)
(24) | Odsávací kryt na rezanie s vodiacimi saňamiA)
(25) | Diamantová vŕtacia korunkaA)

A)

  Toto príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky.