# 보호 장비 조립하기

지침기기가 작동 중에 연마석이 깨지거나 안전반이나 전동공구에 있는 홀더 장치가 손상된 경우 전동공구를 즉시 고객 서비스 센터에 보내야 합니다, "AS 센터 및 사용 문의" 단락에 나온 주소 참조.

##

안전반 (6) 을 스핀들에 놓으십시오. 작업에 필요한 상태로 안전반 (6) 을 조절한 다음에 안전반 (6) 을 잠금 나사 (5) 로 고정하십시오.

- 안전반 (6) 을 작업자에게 스파크가 튀지 않도록 맞춥니다.

##

- 절단 작업 시에는 항상 절단 작업용 안전반 (7) 또는 연마 작업용 안전반 (6) 에 절단용 커버 (8) 를 장착하여 사용하십시오.

- 석재 절단 시에는 분진 추출장치가 설치되어 있어야 합니다.

절단 작업용 안전반 (7) 조립은 연마 작업용 안전반 (6) 을 조립하는 것과 같습니다.

### 절단 작업용 커버

절단용 커버 (8) 를 연마 작업용 안전반 (6) 에 장착하십시오(그림 A 참조): 레버를 뒤로 젖히십시오 (➊). 커버 (8) 를 연마 작업용 안전반 (6) 에 끼우십시오 (➋). 레버를 다시 안전반 (6) 쪽으로 단단히 누르십시오 (➌).
분리하려면(그림 B 참조) 레버를 뒤로 젖히십시오 (➊). 커버 (8) 를 안전반 (6) 에서 당겨 빼내십시오 (➋).

##

절단 가이드가 있는 절단용 흡입 후드 (24) 의 조립은 연마 작업용 안전반을 조립하는 것과 같습니다.

절단 가이드가 있는 흡입 후드 (24) 에 적합한 Bosch 청소기를 연결할 수 있습니다. 연결하려면 공구 연동 어댑터와 함께 흡입 호스를 흡입 후드의 지정된 받침대에 끼우십시오.

지침: 흡입 중에 흡입 호스 및 액세서리에서 먼지로 인해 마찰이 발생하면, 정전기를 유발하여 사용자가 정전 방전으로 느낄 수 있습니다(환경적 요인 및 심리적 상태에 따라 차이가 있을 수 있음). 보쉬는 일반적으로 미세 먼지 및 건식 자재 흡입 시 정전기 방지 기능이 있는 흡입 호스(액세서리)를 사용하기를 권장합니다.

##

- 고무 샌딩판 (19) 이나 컵 브러시/베벨 브러시/다이아몬드 드릴을 이용해 작업할 경우에는 항상 손 보호대 (18) 를 장착하십시오.

손 보호대 (18) 를 보조 손잡이 (4)/(3) 와 함께 고정시킵니다.

##

보조 손잡이 (4)/(3) 는 작업 방법에 따라 기어 헤드의 우측이나 좌측에 체결할 수 있습니다.

- 전동공구는 보조 손잡이 (4)/(3) 가 장착된 상태에서만 사용하십시오.

- 보조 손잡이 (4)/(3) 가 손상된 경우, 전공공구를 더 이상 사용하지 마십시오. 보조 손잡이 (4)/(3) 에 어떠한 변경 작업도 하지 마십시오.

진동 감쇠형 보조 손잡이 (3) 가 진동을 줄여주므로 작업이 수월하고 안전해집니다.