# Montaż zabezpieczeń

Wskazówka: W przypadku uszkodzenia tarczy szlifierskiej podczas pracy urządzeniem lub w przypadku uszkodzenia uchwytów na osłonie lub elektronarzędziu, elektronarzędzie należy bezzwłocznie odesłać do punktu obsługi klienta (adresy są podane w rozdziale „Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania“.

##

Nałożyć osłonę (6) na kołnierz wrzeciona. Dostosować położenie osłony (6) do wymogów obróbki i zablokować ją, dokręcając śrubę (5).

- Osłonę (6) należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić osobie obsługującej ochronę przed padającymi iskrami.

##

- Do cięcia należy zawsze używać pokrywy ochronnej do cięcia (7) lub pokrywy ochronnej do szlifowania (6) z zamontowaną osłoną do cięcia (8).

- Podczas cięcia kamienia należy zadbać o odpowiednie odsysanie pyłu.

Pokrywę ochronną do cięcia (7) montuje się w taki sam sposób jak pokrywę ochronną do szlifowania (6).

### Osłona do cięcia

Zamontować osłonę do cięcia (8) na pokrywie ochronnej do szlifowania (6) (zob. rys. A): Odciągnąć dźwignię (➊). Osłonę (8) należy założyć na pokrywę ochronną do szlifowania (6) (➋). Mocno docisnąć dźwignię do pokrywy ochronnej (6) (➌).
W celu demontażu (zob. rys. B) odciągnąć dźwignię (➊). Zdjąć osłonę (8) z pokrywy ochronnej (6) (➋).

##

Pokrywę ochronną do cięcia z prowadnicą saneczkową (24) montuje się w taki sam sposób jak pokrywę ochronną do szlifowania.

Do pokrywy odsysającej z prowadnicą saneczkową (24) można podłączyć odpowiedni odkurzacz firmy Bosch. Włożyć wąż odsysający z adapterem do odsysania pyłu w przewidziany do tego celu króciec na pokrywie odsysającej.

Wskazówka: Wskutek tarcia pyłu w wężu odsysającym i osprzęcie podczas odsysania powstają ładunki elektrostatyczne, które mogą być odczuwane przez użytkownika w formie wyładowania elektrostatycznego (w zależności od warunków otoczenia i stanu fizjologicznego użytkownika). Dlatego do odsysania drobnego pyłu i suchych materiałów Bosch zaleca stosowanie antystatycznego węża odsysającego (osprzęt).

##

- Przed pracami z użyciem gumowego talerza szlifierskiego (19) lub szczotki garnkowej / szczotki stożkowej / diamentowej koronki wiertniczej należy zawsze zamontować osłonę ręki (18).

Osłonę ręki (18) mocuje się razem z rękojeścią dodatkową (4)/(3).

##

Rękojeść dodatkową (4)/(3) należy przykręcić po prawej lub lewej stronie głowicy przekładni, w zależności od rodzaju pracy.

- Elektronarzędzia należy używać wyłącznie z zamontowaną rękojeścią dodatkową (4)/(3).

- Elektronarzędzia nie wolno używać, jeżeli rękojeść dodatkowa (4)/(3) jest uszkodzona. Nie wolno w żaden sposób modyfikować rękojeści dodatkowej (4)/(3).

Rękojeść dodatkowa tłumiąca drgania (3) zapewnia niski poziom drgań podczas obróbki, a co za tym idzie przyjemniejszą i bezpieczną pracę.