# مهره مهار سریع

برای تعویض راحت ابزار ساب بدون استفاده از سایر ابزار‌ها می توانید بجای مهره مهار (13) از مهره مهار سریع (14) استفاده کنید.

- مهره مهار سریع (14) باید تنها برای صفحه های ساب یا برش یا برس های تخت با قطر سوراخ ‎22,2 mm‎ استفاده شود.

تنها از مهره مهار سریع (14) سالم و بی عیب استفاده کنید.

هنگام نصب دقت کنید که سَمت نوشتهدار مهره مار سریع (14) به طرف صفحه ساب نباشد؛ فِلِش بایستی به طرف علامت شاخص (26) باشد.

جهت محکم و باز کردن ابزار، دکمه ی قفل محور (1)، را جهت تنظیم فشار دهید. برای سفت کردن مهره مهار سریع، صفحه ساب را محکم در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید.

مهره مهار سریع طبق مقررات تعبیه شده و بدون عیب را می توان با چرخاندن رینگ کنگره دار در خلاف جهت عقربه های ساعت با دست باز کرد. مهره مهار سریع سفت شده را هرگز توسط یک آچار شلاقی باز نکنید، بلکه از یک آچار دو سوزنه استفاده نمایید. آچار دوسوزنه را مانند تصویر قرار دهید.