# Technische Daten

Winkelschleifer |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nennaufnahmeleistung | W | 2000 | 2000
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 6500 | 6500
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 230 | 230
Schleifspindelgewinde |  | M 14 | M 14
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 25 | 25
Wiederanlaufschutz |  | – | ●
Sanftanlauf |  | – | ●
GewichtB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Schutzklasse |  | / II | / II

A)

  Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl darf die Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nicht überschreiten und ist daher niedriger.

B)

  abhängig von der verwendeten Schutzhaube ((7), (6), (8)), vom verwendeten Zusatzgriff ((4), (3)) und von der verwendeten Absaughaube (24)

C)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

## Hinweise zu Netzanschlussbedingungen für GWS 20-230 P:

Das Elektrowerkzeug erfüllt die Anforderungen der IEC 61000-3-11 und unterliegt einer Sonderanschlussbedingung. Das Elektrowerkzeug kann unter ungünstigen Netzbedingungen gelegentliche Spannungsschwankungen verursachen. Die Impedanz dieses Elektrowerkzeuges ist auf Zist = 0,18 Ω eingestellt. Der Benutzer muss dafür Sorge tragen, dass der Anschlusspunkt mit der Impedanz Zmax, an dem das Elektrowerkzeug angeschlossen werden soll, die folgende Impedanzanforderung erfüllt: Zist ≥ Zmax. Wenn Zmax unbekannt ist, muss Zmax in Abstimmung mit dem Netzbetreiber oder der zuständigen Behörde ermittelt werden.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.

Winkelschleifer |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nennaufnahmeleistung | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Schleifspindelgewinde |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Wiederanlaufschutz |  | – | – | ● | ●
Sanftanlauf |  | – | – | ● | ●
GewichtB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Schutzklasse |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl ist niedriger.

B)

  abhängig von der verwendeten Schutzhaube ((7), (6), (8)), vom verwendeten Zusatzgriff ((4), (3)) und von der verwendeten Absaughaube (24)

C)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

## Hinweise zu Netzanschlussbedingungen für GWS 22-180 P, GWS 22-230 P und GWS 2200:

Das Elektrowerkzeug erfüllt die Anforderungen der IEC 61000-3-11 und unterliegt einer Sonderanschlussbedingung. Das Elektrowerkzeug kann unter ungünstigen Netzbedingungen gelegentliche Spannungsschwankungen verursachen. Die Impedanz dieses Elektrowerkzeuges ist auf Zist = 0,18 Ω eingestellt. Der Benutzer muss dafür Sorge tragen, dass der Anschlusspunkt mit der Impedanz Zmax, an dem das Elektrowerkzeug angeschlossen werden soll, die folgende Impedanzanforderung erfüllt: Zist ≥ Zmax. Wenn Zmax unbekannt ist, muss Zmax in Abstimmung mit dem Netzbetreiber oder der zuständigen Behörde ermittelt werden.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.