# Koruyucu donanımın takılması

Not: İşletme esnasında taşlama diskinin kırılmasından veya koruyucu kapakta/elektrikli el aletinde bağlama donanımlarının hasar görmesinden sonra elektrikli el aleti zaman geçirmeden müşteri servisine gönderilmelidir, adresler için „Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı“ bölümüne bakın“.

##

Koruyucu kapağı (6) mil boynuna yerleştirin. Koruyucu kapağın (6) pozisyonunu yaptığınız işe göre ayarlayın ve koruyucu kapağı (6) sabitleme vidası (5) ile kilitleyin.

- Koruyucu kapağı (6) kullanıcı yönünde kıvılcım sıçraması olmayacak biçimde ayarlayın.

##

- Kesme için her zaman koruyucu kapağı kullanın (7) veya taşlama için koruyucu kapağı (6) kesme kapağıyla birlikte kullanın (8).

- Taşta kesme yaparken yeterli bir toz emme donanımı kullanın.

Kesme işleri için öngörülen koruyucu kapak (7) taşlama işleri için öngörülen koruyucu kapak (6) gibi takılır.

### Kesme kapağı

Kesme kapağını (8) taşlama koruyucu kapağına (6) (bkz. resim A) monte edin: Kaldıraç kolunu geri çevirin (➊). Kapağı (8) taşlama koruyucu kapağına (6) takın (➋). Kaldıraç kolunu koruyucu kapak üzerine yeniden sıkıca bastırın (6) (➌).
Sökmek için (bkz. resim B) kolu geri çevirin (➊). Kapağı (8) koruyucu kapaktan (6) ayırın (➋).

##

Kılavuz kızakla kesme işleri için toz emme kapağı (24) taşlama işleri için öngörülen koruyucu kapak gibi takılır.

Kılavuz kızaklı toz emme kapağına (24) uygun bir Bosch toz emme makinesi bağlanabilir. Bunun için emme adaptörlü emme hortumunu toz emme kapağında öngörülen yuvaya takın.

Not: Emme sırasında emiş hortumundaki ve aksesuarlardaki tozun neden olduğu aşınma, kullanıcının statik boşalma olarak hissedebileceği bir elektrostatik yüklenmeye neden olur (çevresel faktörlere ve onun fizyolojik durumuna bağlıdır). Bosch, ince tozları ve kuru malzemeleri süpürmek için genellikle antistatik bir emme hortumu (aksesuar) kullanılmasını önerir.

##

- Kauçuk zımpara tablası (19) veya çanak fırça/konik fırça/elmas karot uçları ile çalışırken her zaman el koruma parçasını takın (18).

El koruma parçasını (18) ilave tutamağa (4)/(3) sabitleyin.

##

İlave tutamağı (4)/(3) yaptığınız işe bağlı olarak, şanzıman başının sağına veya soluna vidalayın.

- Elektrikli el aletinizi sadece ilave tutamakla (4)/(3) kullanın.

- İlave tutamak (4)/(3) hasarlı ise elektrikli el aletini kullanmayın. İlave tutamakta (4)/(3) hiçbir değişiklik yapmayın.

Titreşim sönümleyici ilave tutamak (3) düşük titreşimli, rahat ve güvenli çalışma olanağı sağlar.