# Toegestane slijpgereedschappen

U kunt alle in deze gebruiksaanwijzing genoemde slijpgereedschappen gebruiken.

Het toegestane toerental [min-1] of de toegestane omtreksnelheid [m/s] van de gebruikte slijpgereedschappen moet minimaal overeenkomen met de gegevens in de volgende tabel.

Neem daarom ook goed nota van het toegestane toerental of de toegestane omtreksnelheid op het etiket van het slijpgereedschap.

| max. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s]
| 180 230 | 8 8 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8.500 6.500 | 80 80
| 180 230 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8.500 6.500 | 80 80
| 180 230 | – – | – – | – – | – – | 8.500 6.500 | 80 80
| 100 125 | 27 30 | – – | M14 M14 | – – | 8.500 6.500 | 80 80
| 180 180 | 26 20 | – – | M14 22,2 | – – | 8.500 8.500 | 80 80
| 125 | – | – | M14 | – | 8.500 | 80
| 83 | – | – | M14 | – | 8.500 | 80
| 180 230 | 3,0 3,0 | 7 7 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 8.500 6.500 | 80 80