# Tehniskie dati

Leņķa slīpmašīna |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nominālā ieejas jauda | W | 2000 | 2000
Nominālais brīvgaitas griezes momentsA) | min–1 | 6500 | 6500
maks. slīpripas diametrs/gumijas šķīvjveida slīpripas diametrs | mm | 230 | 230
Slīpēšanas darbvārpstas vītne |  | M 14 | M 14
maks. slīpēšanas darbvārpstas vītnes garums | mm | 25 | 25
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos |  | – | ●
Pakāpeniska palaišana |  | – | ●
SvarsB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Aizsardzības klase |  | / II | / II

A)

  Nominālais brīvgaitas griešanās ātrums atbilstīgi EN IEC 62841-2-3 piemērotu darba instrumentu izvēlei. Reālais tukšgaitas apgriezienu skaits nedrīkst pārsniegt nominālo apgriezienu skaitu un tādēļ tas ir mazāks.

B)

  atkarībā no izmantotā aizsargpārsega ((7), (6), (8)) un no izmantotā papildroktura ((4), (3) un izmantotā nosūkšanas pārsega (24))

C)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

## Norādes par nosacījumiem pieslēgšanai pie elektrotīkla GWS 20-230 P:

Ierīce atbilst IEC 61000-3-11 prasībām un ir pakļauta nosacītam savienojumam. Ierīce var izraisīt neregulāras sprieguma svārstības nelabvēlīgos strāvas apstākļos. Šīs ierīces pretestība ir iestatīta kā Z faktiskais = 0,18 Ω. Lietotājam ir jāpārliecinās, ka savienojuma punkts ar pretestību Zmaks., kuram ierīce jāpievieno, atbilst pretestības prasībām: Zfaktiskais ≥ Zmaks.. Ja Zmaks. nav zināms, nosakiet Zmaks., konsultējoties ar tīkla piegādātāju vai piegādes iestādi.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.

Leņķa slīpmašīna |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nominālā ieejas jauda | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Nominālais brīvgaitas griezes momentsA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
maks. slīpripas diametrs/gumijas šķīvjveida slīpripas diametrs | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Slīpēšanas darbvārpstas vītne |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
maks. slīpēšanas darbvārpstas vītnes garums | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos |  | – | – | ● | ●
Pakāpeniska palaišana |  | – | – | ● | ●
SvarsB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Aizsardzības klase |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominālais brīvgaitas griešanās ātrums atbilstīgi EN IEC 62841-2-3 piemērotu darba instrumentu izvēlei. Reālais apgriezienu skaits brīvgaitā ir zemāks.

B)

  atkarībā no izmantotā aizsargpārsega ((7), (6), (8)) un no izmantotā papildroktura ((4), (3) un izmantotā nosūkšanas pārsega (24))

C)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

## Norādes par nosacījumiem pieslēgšanai pie elektrotīkla GWS 22-180 P GWS 22-230 P un GWS 2200:

Ierīce atbilst IEC 61000-3-11 prasībām un ir pakļauta nosacītam savienojumam. Ierīce var izraisīt neregulāras sprieguma svārstības nelabvēlīgos strāvas apstākļos. Šīs ierīces pretestība ir iestatīta kā Z faktiskais = 0,18 Ω. Lietotājam ir jāpārliecinās, ka savienojuma punkts ar pretestību Zmaks., kuram ierīce jāpievieno, atbilst pretestības prasībām: Zfaktiskais ≥ Zmaks.. Ja Zmaks. nav zināms, nosakiet Zmaks., konsultējoties ar tīkla piegādātāju vai piegādes iestādi.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.