# Aizsargierīces montāža

Piezīme. Ja darba laikā salūzt slīpēšanas disks vai tiek bojātas aizsargpārsega/elektroinstrumenta stiprināšanas ierīces, elektroinstruments nekavējoties jānosūta uz klientu apkalpošanas remonta darbnīcu, kuras adrese ir sniegta sadaļā „Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu“.

##

Novietojiet aizsargpārsegu (6) uz darbvārpstas aptveres. Pārvietojiet aizsargpārsegu (6) stāvoklī, kas atbilst veicamā darba raksturam, un tad nostipriniet aizsargpārsegu (6) ar fiksējošo skrūvi (5).

- Pagrieziet aizsargpārsegu (6) tā, lai tiktu novērsta dzirksteļu lidošana elektroinstrumenta lietotāja virzienā.

##

- Griešanai vienmēr izmantojiet griešanas aizsargpārsegu (7) vai slīpēšanas aizsargpārsegu (6) kopā ar samontētu griešanas aizsargpārsegu (8).

- Veicot akmens griešanu, nodrošiniet pietiekošu putekļu uzsūkšanu.

Griešanas aizsargpārsegs (7) ir nostiprināms līdzīgi kā slīpēšanas aizsargpārsegs (6).

### Griešanas pārsegs

Montējiet griešanas pārsegu (8) pie slīpēšanas aizsargpārsega (6) (skat. attēlu A): pabīdiet sviru atpakaļ (➊). Uzlieciet aizsargpārsegu (8) uz slīpēšanas aizsargpārsega (6) (➋). Piespiediet sviru atkal cieši pie aizsargpārsega (6) (➌).
Demontējot (skat. attēlu B), pabīdiet sviru atpakaļ (➊). Novelciet pārsegu (8) no aizsargpārsega (6) (➋).

##

Griešanā ar vadotni izmantojamo nosūkšanas pārsegu (24) nostiprina līdzīgi kā slīpēšanas aizsargpārsegu.

Pie nosūkšanas pārsega ar vadotnes sliedēm (24) var pieslēgt piemērotu Bosch vakuumsūcēju. Šim nolūkam ievietojiet uzsūkšanas šļūteni ar uzsūkšanas adapteri tam paredzētajā nosūkšanas pārsega uzgalī.

Norādījums: berze, kuru rada putekļi uzsūkšanas šļūtenē un piederumā uzsūkšanas laikā, izraisa elektrostatisko lādiņu, kuru lietotājs var sajust kā elektrostatiskā lādiņa izlādi (atkarībā no apkārtējās vides faktoriem un viņa fizioloģiskā stāvokļa). Smalko putekļu un sausu materiālu uzsūkšanai Bosch parasti rekomendē izmantot antistatisko uzsūkšanas šļūteni (Piederums).

##

- Darbam ar gumijas slīpēšanas pamatni (19) vai ar kausveida/konisko suku/dimanta kroņurbi vienmēr samontējiet uz instrumenta roku aizsargu (18).

Nostipriniet roku aizsargu (18) ar papildrokturi (4)/(3).

##

Atbilstīgi veicamajam darbam ieskrūvējiet papildrokturi (4)/(3) reduktora galvas labajā vai kreisajā pusē.

- Lietojiet elektroinstrumentu tikai ar nostiprinātu papildrokturi (4)/(3).

- Neizmantojiet elektroinstrumentu, ja tā papildrokturis (4)/(3) ir bojāts. Ir aizliegts veikt izmaiņas papildroktura konstrukcijā (4)/(3).

Vibrācijas slāpējošā papildroktura izmantošana (3) nodrošina samazinātu vibrāciju apjomu un līdz ar to patīkamāku un drošāku darba vidi.