# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Копче за блокирање на вретеното
(2) | Прекинувач за вклучување/исклучување
(3) | Дополнителната рачка за придушување на вибрациите (изолирана површина на рачката)A)
(4) | Стандардна-дополнителна рачка (изолирана површина на рачката)A)
(5) | Завртка за фиксирање на заштитниот капак
(6) | Заштитен капак за брусење
(7) | Заштитен капак за сечењеA)
(8) | Поклопец за сечење
(9) | Приклучна прирабница со O-прстен
(10) | Брусна плочаA)
(11) | Диск за сечењеA)
(12) | Дијамантски диск за сечењеA)
(13) | Затезна навртка
(14) | Брзозатезна навртка A)
(15) | Клуч со два отвори за затезната навртка
(16) | Рачка (изолирана површина на рачката)
(17) | Брусно вретено
(18) | Заштита за рацетеA)
(19) | Гумен брусен дискA)
(20) | Брусно сечилоA)
(21) | Тркалезна наврткаA)
(22) | Лончеста четкаA)
(23) | Вилушкаст клучA)
(24) | Капак за всисување за сечење со лизгачки водилкиA)
(25) | Дијамантска крунеста бургијаA)

A)

  Овие додатоци не се вклучени во стандардниот опсег на испорака.