# Protezione contro il riavvio accidentale

## (GWS 20-230 J / GWS 22-180 J / GWS 22-230 J / GWS 2200 (3 601 HC0 3.. / 3 601 HC1 3..))

La protezione contro un riavvio accidentale impedisce l’avviamento incontrollato dell’elettroutensile dopo un’interruzione dell’alimentazione di corrente.

Per rimettere in funzione l’elettroutensile, portare l’interruttore di avvio/arresto (2) in posizione di spegnimento e riaccendere l’elettroutensile.