# 순간 교환 너트

다른 공구를 사용하지 않고 손쉽게 연마공구를 교환하려면 일반 클램핑 너트 (13) 대신에 순간 교환 너트 (14) 를 사용할 수 있습니다.

- 순간 교환 너트 (14) 는 연마석이나 절단석 또는 구멍 직경이 22.2 mm인 디스크 브러시에만 사용해야 합니다.

아무런 손상이 없는 순간 교환 너트 (14) 만을 사용해야 합니다‌.

나사를 끼울 때 순간 교환 너트 (14) 의 레벨 면이 연마석을 향해 있지 않고, 화살표가 그림에 나와있는 곳 (26) 을 가리키도록 주의하십시오.

연삭 스핀들을 잠그려면 스핀들 잠금 버튼 (1) 을 누릅니다. 순간 교환 너트를 조이려면 연마석을 시계 방향으로 힘껏 돌리십시오.

제대로 고정된 손상되지 않은 순간 교환 너트는 너트의 측면에 나있는 홈 부분을 잡고 시계 반대 방향으로 돌려서 손으로 풀 수가 있습니다. 꽉 끼워진 순간 교환 너트는 절대로 플라이어를 사용하지 말고 투핀 스패너를 사용하여 풀어야 합니다. 투핀 스패너는 도면에 나온 대로 사용하십시오.