# Монтаж защитных устройств

Указание: При поломке шлифовального круга во время работы или при повреждении устройств крепления защитного кожуха/электроинструмента электроинструмент должен быть немедленно направлен в сервисную мастерскую, адреса см. раздел «Сервис и консультирование по вопросам применения».

##

Установите защитный кожух (6) на шейку шпинделя. Отрегулируйте положение защитного кожуха (6) в соответствии с требованиями рабочего процесса и закрепите его (6) крепежными винтами (5).

- Устанавливайте защитный кожух (6) таким образом, чтобы он предотвращал полет искр в направлении пользователя.

##

- При резке всегда используйте защитный кожух для резки (7) или защитный кожух для шлифования (6) с кожухом для резки (8).

- Для резки камня необходимо обеспечить достаточное удаление пыли.

Защитный кожух для резки (7) монтируется так же, как и защитный кожух для шлифования (6).

### Кожух для резки

Установите кожух для резки (8) на защитный кожух для шлифования (6) (см. рис. A): отведите рычаг назад (➊). Насадите кожух (8) на защитный кожух для шлифования (6) (➋). Снова плотно прижмите рычаг к защитному кожуху (6) (➌).
Для снятия (см. рис. B) отведите рычаг назад (➊). Снимите кожух (8) с защитного кожуха (6) (➋).

##

Вытяжной колпак для резки с направляющими салазками (24) монтируется так же, как и защитный кожух для шлифования.

К вытяжному кожуху с направляющими салазками (24) можно подключить подходящий пылесос Bosch Bosch. Для этого вставьте всасывающий шланг с переходником пылеотвода в предусмотренный для этого приемный штуцер вытяжного колпака.

Указание: трение, которое возникает из-за пыли во всасывающем шланге и в принадлежностях во время вытяжки, вызывает электростатический заряд, который пользователь может ощущать как статический разряд (в зависимости от факторов окружающей среды и своего физиологического состояния). Для удаления тонкой пыли и сухих материалов Bosch настоятельно рекомендует использовать антистатический всасывающий шланг (принадлежности).

##

- При работах с резиновой шлифовальной тарелкой (19) или круглой щеткой/конусной щеткой/алмазной сверлильной коронкой всегда устанавливайте защитный щиток для руки (18).

Закрепите защитный щиток для руки (18) с помощью дополнительной рукоятки (4)/(3).

##

Привинтите дополнительную рукоятку (4)/(3) справа или слева от корпуса редуктора в зависимости от способа работы.

- Используйте электроинструмент только с дополнительной рукояткой (4)/(3).

- Прекратите использование электроинструмента, если дополнительная рукоятка (4)/(3) повреждена. Не вносите изменения в дополнительную рукоятку (4)/(3).

Виброгасящая дополнительная рукоятка (3)снижает уровень вибрации, обеспечивая более приятную и безопасную работу.