# Datos técnicos

Amoladora angular |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Potencia absorbida nominal | W | 2000 | 2000
Revoluciones nominales en vacíoA) | min-1 | 6500 | 6500
Máx. diámetro de disco abrasivo/diámetro de plato lijador de goma | mm | 230 | 230
Rosca de husillo amolador |  | M 14 | M 14
Máx. longitud de rosca del husillo amolador | mm | 25 | 25
Protección contra rearranque |  | – | ●
Arranque suave |  | – | ●
PesoB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Clase de protección |  | / II | / II

A)

  Revoluciones nominales en vacío según la norma EN IEC 62841-2-3 para la selección de los útiles de inserción adecuados. Las revoluciones reales en vacío no deben superar las revoluciones nominales en vacío y, por tanto, son inferiores.

B)

  según la cubierta protectora utilizada ((7), (6), (8)), de la empuñadura adicional utilizada ((4), (3)) y de la cubierta de aspiración utilizada (24))

C)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

## Indicaciones sobre las condiciones de conexión a la red para GWS 20-230 P:

El aparato cumple los requisitos de la norma IEC 61000-3-11 y está sujeto a una conexión condicional. El aparato puede provocar ocasionales fluctuaciones de tensión en condiciones de alimentación desfavorables. La impedancia de este aparato se establece como Zactual = 0,18 Ω. El usuario debe asegurarse de que el punto de conexión, con la impedancia Zmax, en el que se enchufará el aparato cumple con el requisito de impedancia: Zactual ≥ Zmax. Si se desconoce Zmax, determine Zmax en consulta con el proveedor de la red o el servicio de suministro.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.

Amoladora angular |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Potencia absorbida nominal | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Revoluciones nominales en vacíoA) | min-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Máx. diámetro de disco abrasivo/diámetro de plato lijador de goma | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Rosca de husillo amolador |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Máx. longitud de rosca del husillo amolador | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Protección contra rearranque |  | – | – | ● | ●
Arranque suave |  | – | – | ● | ●
PesoB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Clase de protección |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Revoluciones nominales en vacío según la norma EN IEC 62841-2-3 para la selección de los útiles de inserción adecuados. El número real de revoluciones en vacío es inferior.

B)

  según la cubierta protectora utilizada ((7), (6), (8)), de la empuñadura adicional utilizada ((4), (3)) y de la cubierta de aspiración utilizada (24))

C)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

## Indicaciones sobre las condiciones de conexión a la red para GWS 22-180 P, GWS 22-230 P y GWS 2200:

El aparato cumple los requisitos de la norma IEC 61000-3-11 y está sujeto a una conexión condicional. El aparato puede provocar ocasionales fluctuaciones de tensión en condiciones de alimentación desfavorables. La impedancia de este aparato se establece como Zactual = 0,18 Ω. El usuario debe asegurarse de que el punto de conexión, con la impedancia Zmax, en el que se enchufará el aparato cumple con el requisito de impedancia: Zactual ≥ Zmax. Si se desconoce Zmax, determine Zmax en consulta con el proveedor de la red o el servicio de suministro.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.