# Монтирање на заштитен уред

Напомена: По кршењето на брусната плоча за време на работата или при оштетување на уредот за прифат на заштитната хауба/електричниот алат, тој мора да се прати во сервисната служба, за адресата погледнете во делот „Сервисна служба и совети при користење“.

##

Поставете ја заштитната хауба (6) на грлото на вретеното. Прилагодете ја позицијата на заштитната хауба (6) според потребите на работниот процес и фиксирајте ја заштитната хауба (6) со завртката за фиксирање (5).

- Поставете ја заштитната хауба (6) на тој начин што ќе го спречи летањето на искри во правец на лицето што ја користи.

##

- За сечење секогаш користете заштитен капак за сечење (7) или заштитен капак за брусење (6) со монтиран поклопец за сечење (8).

- При сечењето во камен погрижете се за доволно вшмукување на правта.

Заштитната хауба за сечење (7) се монтира како заштитна хауба за брусење (6).

### Поклопец за сечење

Монтирајте го поклопецот за сечење (8) на заштитниот капак за брусење (6) (види слика A): навалете го лостот наназад (➊). Ставете го поклопецот (8) на заштитната хауба за брусење (6) (➋). Цврсто притиснете го лостот на заштитниот капак (6)(➌).
За демонтирање (види слика B) навалете го лостот наназад (➊). Извлечете го поклопецот (8) од заштитниот капак (6) (➋).

##

Заштитната хауба за сечење со лизгачки водилки (24) се монтира како заштитна хауба за брусење.

На капакот за всисување со лизгачки водилки (24) може да се поврзе соодветен Bosch всисувач за прав. За таа цел, ставете го цревото за всисување со адаптерот за всисување во предвидените делови за вметнување на хаубата за всисување.

Напомена: Триењето предизвикано од прашината во цревото за всисување и додатоците за време на всисувањето предизвикува електростатичко полнење што корисникот може да го доживее како статичко празнење (во зависност од факторите на животната средина и неговата физиолошка состојба). Bosch генерално препорачува употреба на антистатичко црево за всисување (додаток) за всисување фина прашина и суви материјали.

##

- Секогаш монтирајте ја заштитата за раце кога работите со гумениот брусен диск (19) или со лончестата четка/конусната четка/дијамантската крунеста бургија (18).

Прицврстете ја заштитата за рацете (18) со дополнителната рачка (4)/(3).

##

Навртете ја дополнителната рачка (4)/(3) од десно или од лево на погонската глава во зависност од начинот на работа.

- Користете го вашиот електричен алат само со дополнителна рачка (4)/(3).

- Не продолжувајте со работа со електричниот алат, ако дополнителната рачка (4)/(3) е оштетена. Не вршете промени на дополнителната рачка (4)/(3).

Дополнителната рачка за придушување на вибрациите (3)овозможува работење со мали вибрации и пријатна и безбедна работа.