# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Pulsante di bloccaggio dell’alberino
(2) | Interruttore di avvio/arresto
(3) | Impugnatura supplementare antivibrazioni (superficie di presa isolata)A)
(4) | Impugnatura supplementare standard (superficie di presa isolata)A)
(5) | Vite di fissaggio per cuffia di protezione
(6) | Cuffia di protezione per levigatura
(7) | Cuffia di protezione per taglioA)
(8) | Copertura per il taglio
(9) | Flangia di attacco con O-ring
(10) | Mola abrasivaA)
(11) | Mola da taglioA)
(12) | Mola da taglio diamantataA)
(13) | Dado di serraggio
(14) | Dado di serraggio rapido A)
(15) | Chiave a due perni per dado di serraggio
(16) | Impugnatura (superficie di presa isolata)
(17) | Mandrino portamola
(18) | Protezione per le maniA)
(19) | Platorello in gommaA)
(20) | Foglio abrasivoA)
(21) | Dado cilindricoA)
(22) | Spazzola a tazzaA)
(23) | Chiave fissaA)
(24) | Cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guidaA)
(25) | Corona a forare diamantataA)

A)

  Questo accessorio non fa parte della dotazione standard.