# Montera skyddsanordning

Anmärkning: Om slipskivan brustit under drift eller stödanordningarna på spängskyddet/el‌verktyget skadats, måste berörda delar/elverktyget bytas ut eller för service skickas till kundtjänst. För adresser, se avsnittet "Kundtjänst och användningsrådgivning".

##

Sätt på skyddskåpan (6) på spindelhalsen. Anpassa skyddskåpans (6) position till arbetsstegets krav och arretera skyddskåpan (6) med arreteringsskruven (5).

- Ställ in skyddskåpan (6) så att gnistor inte sprutas mot användaren.

##

- Använd alltid skyddskåpan för kapning (7) eller skyddskåpan för slipning (6) med monterat lock för kapning (8).

- Vid kapning i sten bör en tillräckligt god dammutsugning anordnas.

Skyddskåpan för kapning (7) monteras som skyddskåpan för slipning (6).

### Lock för kapning

Montera locket för kapning (8) på skyddskåpan för slipning (6) (se bild A): Sväng tillbaka hållbygeln (➊).Sätt locket (8) på skyddskåpan för slipning (6) (➋). Tryck fast spaken på skyddskåpan igen (6) (➌).
Sväng tillbaka spaken (➊) för demontering (se bild B).Dra av locket (8) från skyddskåpan (6) (➋).

##

Utsugskåpan för kapning med styrsläde (24) monteras på samma sätt som skyddskåpan för slipning.

På utsugskåpan med styrsläde (24) kan lämplig Bosch-dammsugare anslutas. Sätt sugslangen med utsugsadaptern i avsedd anslutning på utsugskåpan.

Observera: friktionen som uppstår på grund av dammet i sugslangen och i tillbehöret vid utsugning orsakar en elektrostatisk laddning som användaren kan uppfatta som statisk urladdning (beroende på omgivningsfaktorer och fysiologiskt tillstånd). Bosch rekommenderar i allmänhet användning av en antistatisk sugslang (tillbehör) för utsug av fint damm och torra material.

##

- Vid arbete med gummisliprondell (19) eller med koppborste/konformad borste/diamant-borrkrona ska handskydd (18) alltid användas.

Fäst handskyddet (18) med stödhandtaget (4)/(3).

##

Skruva fast stödhandtaget (4)/(3) till höger eller vänster om växelhuset beroende på arbetssätt.

- Använd endast elverktyget med stödhandtaget (4)/(3).

- Använd inte elverktyget om stödhandtaget (4)/(3) är skadat. Gör inga ändringar på stödhandtaget (4)/(3).

Det vibrationsdämpande stödhandtaget (3)möjliggör ett vibrationsreducerat och därmed ett mer bekvämt och säkert arbete.