# 제품 사양

앵글 그라인더 |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
품번 |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
소비 전력 | W | 2000 | 2000
정격 무부하 속도A) | min-1 | 6500 | 6500
연마석/고무 샌딩판 최대 직경 | mm | 230 | 230
연삭 스핀들 나사 |  | M 14 | M 14
연삭 스핀들의 최대 나사 길이 | mm | 25 | 25
재시동 방지 기능 |  | – | ●
소프트 스타트 기능 |  | – | ●
중량B)C) | kg | 5.4–8.8 | 5.4–8.8
보호 등급 |  | / II | / II

A)

  EN IEC 62841-2-3에 따라 적합한 비트를 선택하기 위한 정격 무부하 속도. 실제 무부하 속도가 정격 무부하 속도를 초과해서는 안 되기 때문에 더 낮습니다.

B)

  사용하는 안전반 ((7), (6), (8)), 사용하는 보조 손잡이 ((4), (3)) 및 사용하는 흡입 후드 (24)에 따라 차이가 있을 수 있음

C)

  중량(전원 연결 케이블 포함/제외)

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

## GWS 20-230 P의 전원 연결 조건 관련 지침:

본 기기는 IEC 61000-3-11 요구 사항을 충족하며 조건부 연결이 적용됩니다. 전력이 불안정한 상황에서는 간헐적으로 전압 변동이 발생할 수 있으며, 본 기기의 임피던스는 Zactual = 0.18 Ω으로 설정되어 있습니다. 사용자는 임피던스 Zmax를 결정짓는 연결 지점이 임피던스 요구 사항(Zactual ≥ Zmax)을 충족하는지 여부를 확인해야 합니다. Zmax 확인이 불가능한 경우, 네트워크 공급자 또는 공급 기관에 문의하여 Zmax를 결정하십시오.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.

앵글 그라인더 |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
품번 |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
소비 전력 | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
정격 무부하 속도A) | min-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
연마석/고무 샌딩판 최대 직경 | mm | 180 | 230 | 180 | 230
연삭 스핀들 나사 |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
연삭 스핀들의 최대 나사 길이 | mm | 25 | 25 | 25 | 25
재시동 방지 기능 |  | – | – | ● | ●
소프트 스타트 기능 |  | – | – | ● | ●
중량B)C) | kg | 5.2–7.8 | 5.4–8.8 | 5.2–7.8 | 5.4–8.8
보호 등급 |  | / II | / II | / II | / II

A)

  EN IEC 62841-2-3에 따라 적합한 비트를 선택하기 위한 정격 무부하 속도. 실제 무부하 속도는 더 낮습니다.

B)

  사용하는 안전반 ((7), (6), (8)), 사용하는 보조 손잡이 ((4), (3)) 및 사용하는 흡입 후드 (24)에 따라 차이가 있을 수 있음

C)

  중량(전원 연결 케이블 포함/제외)

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

## GWS 22-180 P, GWS 22-230 P 및 GWS 2200 의 전원 연결 조건 관련 지침:

본 기기는 IEC 61000-3-11 요구 사항을 충족하며 조건부 연결이 적용됩니다. 전력이 불안정한 상황에서는 간헐적으로 전압 변동이 발생할 수 있으며, 본 기기의 임피던스는 Zactual = 0.18 Ω으로 설정되어 있습니다. 사용자는 임피던스 Zmax를 결정짓는 연결 지점이 임피던스 요구 사항(Zactual ≥ Zmax)을 충족하는지 여부를 확인해야 합니다. Zmax 확인이 불가능한 경우, 네트워크 공급자 또는 공급 기관에 문의하여 Zmax를 결정하십시오.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.