# Tekniske data

Vinkelsliper |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Opptatt effekt | W | 2000 | 2000
Nominelt tomgangsturtallA) | o/min | 6500 | 6500
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 230 | 230
Slipespindelgjenger |  | M 14 | M 14
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 25 | 25
Gjenstartbeskyttelse |  | – | ●
Mykstart |  | – | ●
VektB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Kapslingsgrad |  | / II | / II

A)

  Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Det faktiske tomgangsturtallet får ikke overstige det nominelle tomgangsturtallet og er derfor lavere.

B)

  Avhengig av det benyttede vernedekselet ((7), (6), (8)), det benyttede ekstrahåndtaket ((4), (3)) og den benyttede avsugshetten (24)

C)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

## Informasjon om betingelser for nettilkobling for GWS 20-230 P:

Apparatet oppfyller krav i henhold til IEC 61000-3-11 og er underlagt betinget tilkobling. Apparatet kan føre til sporadiske spenningssvingninger under ugunstige strømforhold. Impedansen for dette apparatet er satt til Zactual = 0,18 Ω. Brukeren må forsikre seg om at tilkoblingspunktet med impedansen Zmax, som apparatet skal plugges til, oppfyller impedanskravet: Zactual ≥ Zmax. Hvis Zmax er ukjent, finn Zmax i samråd med nettverksleverandøren eller forsyningsmyndighetene.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.

Vinkelsliper |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Opptatt effekt | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Nominelt tomgangsturtallA) | o/min | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Slipespindelgjenger |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Gjenstartbeskyttelse |  | – | – | ● | ●
Mykstart |  | – | – | ● | ●
VektB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Kapslingsgrad |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Det faktiske tomgangsturtallet er lavere.

B)

  Avhengig av det benyttede vernedekselet ((7), (6), (8)), det benyttede ekstrahåndtaket ((4), (3)) og den benyttede avsugshetten (24)

C)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

## Informasjon om betingelser for nettilkobling for GWS 22-180 P, GWS 22-230 P og GWS 2200:

Apparatet oppfyller krav i henhold til IEC 61000-3-11 og er underlagt betinget tilkobling. Apparatet kan føre til sporadiske spenningssvingninger under ugunstige strømforhold. Impedansen for dette apparatet er satt til Zactual = 0,18 Ω. Brukeren må forsikre seg om at tilkoblingspunktet med impedansen Zmax, som apparatet skal plugges til, oppfyller impedanskravet: Zactual ≥ Zmax. Hvis Zmax er ukjent, finn Zmax i samråd med nettverksleverandøren eller forsyningsmyndighetene.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.