# Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sähkötyökalun kuvaan.

(1) | Karan lukituspainike
(2) | Käynnistyskytkin
(3) | Tärinävaimennettu lisäkahva (eristetty kahvapinta)A)
(4) | Vakiomallinen lisäkahva (eristetty kahvapinta)A)
(5) | Suojuksen lukitusruuvi
(6) | Hiomatöiden suojus
(7) | Katkaisutöiden suojusA)
(8) | Katkaisutöiden suojain
(9) | Kiinnityslaippa ja O-rengas
(10) | HiomalaikkaA)
(11) | KatkaisulaikkaA)
(12) | TimanttikatkaisulaikkaA)
(13) | Kiinnitysmutteri
(14) | Pikakiinnitysmutteri A)
(15) | Kiinnitysmutterin laikka-avain
(16) | Kahva (eristetty kahvapinta)
(17) | Hiomakara
(18) | KäsisuojusA)
(19) | Kuminen hiomalautanenA)
(20) | HiomapyöröA)
(21) | RengasmutteriA)
(22) | KuppiharjaA)
(23) | KiintoavainA)
(24) | Ohjaustuen avulla tehtävän katkaisutyön imusuojusA)
(25) | TimanttiporakruunuA)

A)

  Tämä lisätarvike ei kuulu vakiovarustukseen.