# Tekniska data

Vinkelslip |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nominell ingångseffekt | W | 2000 | 2000
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 6500 | 6500
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 230 | 230
Slipspindelgänga |  | M 14 | M 14
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 25 | 25
Skydd mot oavsiktlig återstart |  | – | ●
Mjukstart |  | – | ●
ViktB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Skyddsklass |  | / II | / II

A)

  Uppmätt tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet får inte överskrida det uppmätta tomgångsvarvtalet och är därför lägre.

B)

  Beroende på vilken skyddskåpa ((7), (6), (8)), vilket stödhandtag ((4), (3)) och vilken utsugskåpa (24) som används

C)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

## Information om nätanslutningsvillkor för GWS 20-230 P:

Apparaten uppfyller kraven i IEC 61000-3-11 för vilka särskilda anslutningsvillkor gäller. I ogynnsamma strömförhållanden kan apparaten leda till enstaka spänningsfluktuationer. Impedansen för denna apparat är inställd som Z faktisk = 0,18 Ω. Användaren måste se till att anslutningspunkten, med en impedans på Zmax, som apparaten ska anslutas till, uppfyller impedanskravet: Zfaktisk ≥ Zmax. Om Zmax är okänt, bestäm Zmax i samråd med nätleverantören eller strömförsörjningsmyndigheten.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.

Vinkelslip |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nominell ingångseffekt | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Slipspindelgänga |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Skydd mot oavsiktlig återstart |  | – | – | ● | ●
Mjukstart |  | – | – | ● | ●
ViktB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Skyddsklass |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Mät-tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet är lägre.

B)

  Beroende på vilken skyddskåpa ((7), (6), (8)), vilket stödhandtag ((4), (3)) och vilken utsugskåpa (24) som används

C)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

## Information om nätanslutningsvillkor för GWS 22-180 P, GWS 22-230 P och GWS 2200:

Apparaten uppfyller kraven i IEC 61000-3-11 för vilka särskilda anslutningsvillkor gäller. I ogynnsamma strömförhållanden kan apparaten leda till enstaka spänningsfluktuationer. Impedansen för denna apparat är inställd som Z faktisk = 0,18 Ω. Användaren måste se till att anslutningspunkten, med en impedans på Zmax, som apparaten ska anslutas till, uppfyller impedanskravet: Zfaktisk ≥ Zmax. Om Zmax är okänt, bestäm Zmax i samråd med nätleverantören eller strömförsörjningsmyndigheten.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.