# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

(1) | Кнопка фіксатора шпинделя
(2) | Вимикач
(3) | Додаткова рукоятка з гасінням вібрацій (з ізольованою поверхнею)A)
(4) | Стандартна додаткова рукоятка (з ізольованою поверхнею)A)
(5) | Фіксуючий гвинт захисної кришки
(6) | Захисний кожух для шліфування
(7) | Захисний кожух для розрізанняA)
(8) | Кожух для різання
(9) | Опорний фланець з кільцем круглого перерізу
(10) | Шліфувальний кругA)
(11) | Відрізний кругA)
(12) | Алмазний відрізний кругA)
(13) | Затискна гайка
(14) | Швидкозатискна гайка A)
(15) | Гайковий ключ для затискної гайки
(16) | Рукоятка (з ізольованою поверхнею)
(17) | Шліфувальний шпиндель
(18) | Захист для рукA)
(19) | Гумова опорна шліфувальна тарілкаA)
(20) | Шліфувальна шкуркаA)
(21) | Кругла гайкаA)
(22) | Чашкова щіткаA)
(23) | Вилковий гайковий ключA)
(24) | Витяжний ковпак для розрізання з люнетним супортомA)
(25) | Алмазна свердлильна коронкаA)

A)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту постачання.