# Műszaki adatok

Sarokcsiszoló |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 2000 | 2000
Méretezési üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 6500 | 6500
Max. csiszolótárcsa-átmérő/gumi csiszolótányér átmérő | mm | 230 | 230
A csiszolótengely menete |  | M 14 | M 14
A csiszolótengely menet max. hossza | mm | 25 | 25
Újraindulás elleni védelem |  | – | ●
Lágyindítás |  | – | ●
SúlyB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II

A)

  Névleges üresjárati fordulatszám az EN IEC 62841-2-3 szerint a megfelelő betétszerszámok kiválasztásához. A tényleges üresjárati fordulatszám nem lépheti túl a névleges üresjárati fordulatszámot, ezért alacsonyabb.

B)

  Az alkalmazásra kerülő védőbúrától ((7), (6), (8)), az alkalmazásra kerülő pótfogantyútól ((4), (3) és az alkalmazásra kerülő elszívóbúrától (24) függően

C)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

## Megjegyzések a hálózati csatlakozás feltételeihez a következőhöz GWS 20-230 P:

A készülék megfelel az IEC 61000-3-11 szabványban lefektetett követelményeknek és a csatlakoztatásához különleges csatlakoztatási feltételeknek kell teljesülniük. A készülék hátrányos hálózati viszonyok esetén alkalmanként feszültségingadozásokhoz vezethet. Ennek a készüléknek az impedanciája Zactual = 0,18 Ω értékre van beállítva. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a csatlakozási pontra, amelyre a Zmax impedancia vonatkozik, és amelyhez a készüléket csatlakoztatják, teljesüljön a Zactual ≥ Zmax követelmény. Ha Zmax ismeretlen, a hálózat szállítójával vagy üzemeltető hatóságával való megbeszélés alapján határozza meg Zmax értékét.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.

Sarokcsiszoló |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Méretezési üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Max. csiszolótárcsa-átmérő/gumi csiszolótányér átmérő | mm | 180 | 230 | 180 | 230
A csiszolótengely menete |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
A csiszolótengely menet max. hossza | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Újraindulás elleni védelem |  | – | – | ● | ●
Lágyindítás |  | – | – | ● | ●
SúlyB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Névleges üresjárati fordulatszám az EN IEC 62841-2-3 szerint a megfelelő betétszerszámok kiválasztásához. A tényleges üresjárati fordulatszám alacsonyabb.

B)

  Az alkalmazásra kerülő védőbúrától ((7), (6), (8)), az alkalmazásra kerülő pótfogantyútól ((4), (3) és az alkalmazásra kerülő elszívóbúrától (24) függően

C)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

## Megjegyzések a hálózati csatlakozás feltételeihez a következőhöz GWS 22-180 P, GWS 22-230 P és GWS 2200:

A készülék megfelel az IEC 61000-3-11 szabványban lefektetett követelményeknek és a csatlakoztatásához különleges csatlakoztatási feltételeknek kell teljesülniük. A készülék hátrányos hálózati viszonyok esetén alkalmanként feszültségingadozásokhoz vezethet. Ennek a készüléknek az impedanciája Zactual = 0,18 Ω értékre van beállítva. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a csatlakozási pontra, amelyre a Zmax impedancia vonatkozik, és amelyhez a készüléket csatlakoztatják, teljesüljön a Zactual ≥ Zmax követelmény. Ha Zmax ismeretlen, a hálózat szállítójával vagy üzemeltető hatóságával való megbeszélés alapján határozza meg Zmax értékét.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.