# Montiranje zaštitnog mehanizma

Napomena: Posle loma brusne ploče za vreme rada ili pri oštećenju prihvatnog uređaja na zaštitnoj haubi/električnom alatu, mora se električni alat hitno poslati u servis, adrese pogledajte u odeljku „Servis i saveti za upotrebu“.

##

Postavite zaštitnu haubu (6) na vrat vretena. Prilagodite poziciju zaštitne haube (6) zahtevima postupka rada i fiksirajte zaštitnu haubu (6) zavrtnjem za fiksiranje (5).

- Podesite zaštitnu haubu (6) tako, da se sprečava letenje varnica u pravcu radnika.

##

- Za rezanje uvek koristite zaštitnu haubu za rezanje (7) ili zaštitnu haubu za brušenje (6) sa montiranom prekrivkom za rezanje (8).

- Prilikom presecanja u kamenu morate se pobrinuti za dovoljno usisavanja prašine.

Zaštitna hauba za rezanje (7) montira se isto kao i zaštitna hauba za brušenje (6).

### Prekrivka za rezanje

Montirajte prekrivku za rezanje (8) na zaštitnu haubu za brušenje (6) (videti sliku A): Zakrenite polugu ka pozadi (➊). Postavite prekrivku (8) na zaštitnu haubu za brušenje (6) (➋). Pritisnite ponovo polugu čvrsto na zaštitnu haubu (6) (➌).
Za demontažu (videti sliku B) zakrenite polugu ka pozadi (➊). Skinite prekrivku (8) sa zaštitne haube (6) (➋).

##

Usisna hauba za rezanje sa vodećim šinama (24) montira se isto kao i zaštitna hauba za brušenje.

Na usisnu haubu sa vodećim šinama (24) možete da priključite kompatibilan Bosch usisivač. Postavite usisno crevo sa usisnim adapterom u predviđeni prihvatni deo usisne haube.

Napomena: Trenje koje nastaje usled prašine u usisnom crevu i priboru tokom usisavanja, dovodi do elektrostatičkog punjena, koje korisnik može da oseti kao statičko pražnjenje (u zavisnosti od faktora u okruženju i njegovog fiziološkog stanja). Bosch generalno preporučuje upotrebu antistatičkog usisnog creva (pribor) za usisavanje fine prašine i suvih materijala.

##

- Za radove sa gumenim brusnim tanjirom (19) ili sa lončastom četkom/konusnom četkom/dijamantskom krunom za bušenje uvek montirajte zaštitu za ruke (18).

Pričvrstite zaštitu za ruke (18) sa dodatnom drškom (4)/(3).

##

Zavrnite dodatnu dršku (4)/(3) u zavisnosti od načina rada desno ili levo na glavi prenosnika.

- Električni alat koristite samo sa dodatnom drškom (4)/(3).

- Ukoliko je dodatna drška (4)/(3) oštećena, nemojte nastaviti da koristite električni alat. Ne vršite nikakve promene na dodatnoj dršci (4)/(3).

Dodatna drška za amortizovanje vibracija (3) omogućava rad sa malo vibracija i samim tim prijatniji i sigurniji rad.