# Техникалық мәліметтер

Бұрыштық ажарлау машинасы |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 2000 | 2000
Есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 6500 | 6500
Ажарлағыш дискінің/резеңке ажарлау тәрелкесінің макс. диаметрі | мм | 230 | 230
Ажарлау шпинделінің ирек оймасы |  | M 14 | M 14
Шпиндель ирек оймасының макс. ұзындығы | мм | 25 | 25
Қайта іске қосылудан қорғаныс |  | – | ●
Бірқалыпты іске қосу |  | – | ●
СалмағыB)C) | кг | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Қорғаныс класы |  | / II | / II

A)

  Жарамды алмалы-салмалы аспапттарды таңдауға арналған EN IEC 62841-2-3 стандарты бойынша есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі. Бос жүріс күйіндегі нақты айналу жиілігі есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігінен аспауы керек, сондықтан ол төмен.

B)

  пайдаланылатын қорғаныш қаптамаға ((7), (6), (8)), пайдаланылатын қосымша тұтқаға ((4), (3)) және пайдаланылатын сорғыш қаптамаға (24) байланысты

C)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

## GWS 20-230 P үшін желілік қосылым шарттары бойынша нұсқаулар:

Құрылғы IEC 61000-3-11 стандартының талаптарына сәйкес келеді және белгілі бір шарттарда қосылуы тиіс. Құрылғы жағымсыз қуат жағдайларында кенет кернеу өзгерістеріне әкелуі мүмкін. Бұл құрылғының қарсылығы Zнақты = 0,18 Ω деп орнатылған. Пайдаланушы құрылғы жалғанатын, Zмакс қарсылығына ие қосылым нүктесінің мына қарсылық талабына сәйкес келгеніне көз жеткізуі қажет: Zнақты ≥ Zмакс. Егер Zмакс мәні белгісіз болса, Zмакс мәнін желі жабдықтаушысымен немесе қуатпен жабдықтайтын ұйыммен бірге анықтаңыз.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.

Бұрыштық ажарлау машинасы |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Ажарлағыш дискінің/резеңке ажарлау тәрелкесінің макс. диаметрі | мм | 180 | 230 | 180 | 230
Ажарлау шпинделінің ирек оймасы |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Шпиндель ирек оймасының макс. ұзындығы | мм | 25 | 25 | 25 | 25
Қайта іске қосылудан қорғаныс |  | – | – | ● | ●
Бірқалыпты іске қосу |  | – | – | ● | ●
СалмағыB)C) | кг | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Қорғаныс класы |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Жарамды алмалы-салмалы аспапттарды таңдауға арналған EN IEC 62841-2-3 стандарты бойынша есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі. Шынайы бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі төменірек.

B)

  пайдаланылатын қорғаныш қаптамаға ((7), (6), (8)), пайдаланылатын қосымша тұтқаға ((4), (3)) және пайдаланылатын сорғыш қаптамаға (24) байланысты

C)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

## GWS 22-180 P, GWS 22-230 P және GWS 2200 үшін желілік қосылым шарттары бойынша нұсқаулар:

Құрылғы IEC 61000-3-11 стандартының талаптарына сәйкес келеді және белгілі бір шарттарда қосылуы тиіс. Құрылғы жағымсыз қуат жағдайларында кенет кернеу өзгерістеріне әкелуі мүмкін. Бұл құрылғының қарсылығы Zнақты = 0,18 Ω деп орнатылған. Пайдаланушы құрылғы жалғанатын, Zмакс қарсылығына ие қосылым нүктесінің мына қарсылық талабына сәйкес келгеніне көз жеткізуі қажет: Zнақты ≥ Zмакс. Егер Zмакс мәні белгісіз болса, Zмакс мәнін желі жабдықтаушысымен немесе қуатпен жабдықтайтын ұйыммен бірге анықтаңыз.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.