# Dati tecnici

Smerigliatrice angolare |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Potenza assorbita nominale | W | 2000 | 2000
Numero di giri a vuoto nominaleA) | giri/min | 6500 | 6500
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 230 | 230
Filettatura del mandrino portamola |  | M 14 | M 14
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 25 | 25
Protezione contro il riavvio accidentale |  | – | ●
Avviamento graduale |  | – | ●
PesoB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Classe di protezione |  | / II | / II

A)

  Numero di giri nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Il numero di giri a vuoto effettivo non può superare il numero di giri a vuoto nominale ed è pertanto inferiore.

B)

  a seconda della cuffia di protezione utilizzata ((7), (6), (8)), dell’impugnatura supplementare utilizzata ((4), (3)) e della cuffia di aspirazione utilizzata (24)

C)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

## Avvertenze sulle condizioni per il collegamento alla rete per GWS 20-230 P:

L’utensile è conforme ai requisiti IEC 61000-3-11 ed è soggetto ad allacciamento su condizione. L’utensile può provocare occasionali fluttuazioni della tensione in condizioni di alimentazione sfavorevoli. L’impedenza impostata di questo utensile è Zeffettiva = 0,18 ohm. L’utilizzatore deve assicurarsi che il punto di allacciamento, con impedenza Zmax, a cui si deve collegare l’utensile sia conforme al requisito di impedenza: Zeffettiva ≥ Zmax. Se il valore Zmax non è noto, determinare Zmax consultando il fornitore di energia o l’ente competente per la fornitura di energia elettrica.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.

Smerigliatrice angolare |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Potenza assorbita nominale | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Numero di giri a vuoto nominaleA) | giri/min | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Filettatura del mandrino portamola |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Protezione contro il riavvio accidentale |  | – | – | ● | ●
Avviamento graduale |  | – | – | ● | ●
PesoB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Classe di protezione |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Numero di giri nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Il numero di giri a vuoto effettivo è inferiore.

B)

  a seconda della cuffia di protezione utilizzata ((7), (6), (8)), dell’impugnatura supplementare utilizzata ((4), (3)) e della cuffia di aspirazione utilizzata (24)

C)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

## Avvertenze sulle condizioni per il collegamento alla rete per GWS 22-180 P, GWS 22-230 P e GWS 2200:

L’utensile è conforme ai requisiti IEC 61000-3-11 ed è soggetto ad allacciamento su condizione. L’utensile può provocare occasionali fluttuazioni della tensione in condizioni di alimentazione sfavorevoli. L’impedenza impostata di questo utensile è Zeffettiva = 0,18 ohm. L’utilizzatore deve assicurarsi che il punto di allacciamento, con impedenza Zmax, a cui si deve collegare l’utensile sia conforme al requisito di impedenza: Zeffettiva ≥ Zmax. Se il valore Zmax non è noto, determinare Zmax consultando il fornitore di energia o l’ente competente per la fornitura di energia elettrica.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.