# Schutzvorrichtung montieren

Hinweis: Nach Bruch der Schleifscheibe während des Betriebes oder bei Beschädigung der Aufnahmevorrichtungen an der Schutzhaube/am Elektrowerkzeug, muss das Elektrowerkzeug umgehend an den Kundendienst geschickt werden, Anschriften siehe Abschnitt „Kundendienst und Anwendungsberatung“.

##

Setzen Sie die Schutzhaube (6) auf den Spindelhals. Passen Sie die Position der Schutzhaube (6) den Erfordernissen des Arbeitsganges an und arretieren Sie die Schutzhaube (6) mit der Feststellschraube (5).

- Stellen Sie die Schutzhaube (6) so ein, dass ein Funkenflug in Richtung des Bedieners verhindert wird.

##

- Verwenden Sie zum Trennen immer die Schutzhaube zum Trennen (7) oder die Schutzhaube zum Schleifen (6) mit der montierten Abdeckung zum Trennen (8).

- Sorgen Sie beim Trennen in Stein für eine ausreichende Staubabsaugung.

Die Schutzhaube zum Trennen (7) wird wie die Schutzhaube zum Schleifen (6) montiert.

### Abdeckung zum Trennen

Montieren Sie die Abdeckung zum Trennen (8) an der Schutzhaube zum Schleifen (6) (siehe Bild A): Schwenken Sie den Hebel zurück (➊). Stecken Sie die Abdeckung (8) auf die Schutzhaube zum Schleifen (6) auf (➋). Drücken Sie den Hebel wieder fest an die Schutzhaube (6) (➌).
Zur Demontage (siehe Bild B) schwenken Sie den Hebel zurück (➊). Ziehen Sie die Abdeckung (8) von der Schutzhaube (6) ab (➋).

##

Die Absaughaube zum Trennen mit Führungsschlitten (24) wird wie die Schutzhaube zum Schleifen montiert.

An die Absaughaube mit Führungsschlitten (24) kann ein geeigneter Bosch-Staubsauger angeschlossen werden. Stecken Sie dazu den Saugschlauch mit Absaugadapter in den vorgesehenen Aufnahmestutzen der Absaughaube.

Hinweis: Die Reibung, die durch den Staub im Saugschlauch und im Zubehör während des Absaugens entsteht, verursacht eine elektrostatische Aufladung, die der Benutzer als statische Entladung empfinden kann (abhängig von Umgebungsfaktoren und seinem physiologischen Zustand). Bosch empfiehlt generell die Verwendung eines antistatischen Saugschlauches (Zubehör) zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Materialien.

##

- Montieren Sie für Arbeiten mit dem Gummischleifteller (19) oder mit der Topfbürste/Kegelbürste/Diamant-Bohrkrone immer den Handschutz (18).

Befestigen Sie den Handschutz (18) mit dem Zusatzgriff (4)/(3).

##

Schrauben Sie den Zusatzgriff (4)/(3) abhängig von der Arbeitsweise rechts oder links am Getriebekopf ein.

- Verwenden Sie Ihr Elektrowerkzeug nur mit dem Zusatzgriff (4)/(3).

- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht weiter, wenn der Zusatzgriff (4)/(3) beschädigt ist. Nehmen Sie keine Veränderungen am Zusatzgriff (4)/(3) vor.

Der vibrationsdämpfende Zusatzgriff (3) ermöglicht ein vibrationsarmes und damit ein angenehmeres und sicheres Arbeiten.