# Prikazane komponente

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

(1) | Taster za blokadu vretena
(2) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(3) | Dodatna drška za amortizovanje vibracija (izolirana površina za držanje)A)
(4) | Standardna dodatna drška (izolirana površina za držanje)A)
(5) | Zavrtanj za fiksiranje zaštitne haube
(6) | Zaštitna hauba za brušenje
(7) | Zaštitna hauba za rezanjeA)
(8) | Prekrivka za rezanje
(9) | Prihvatna prirubnica sa O-prstenom
(10) | Brusni diskA)
(11) | Rezni diskA)
(12) | Dijamantski rezni diskA)
(13) | Stezna navrtka
(14) | Brzostezna navrtka A)
(15) | Ključ sa dva otvora za steznu navrtku
(16) | Ručka (izolirana površina za držanje)
(17) | Brusno vreteno
(18) | Zaštita za rukeA)
(19) | Gumeni brusni tanjirA)
(20) | Brusni listA)
(21) | Okrugla navrtkaA)
(22) | Lončasta četkaA)
(23) | Viljuškasti ključA)
(24) | Usisna hauba za rezanje sa vodećim šinamaA)
(25) | Dijamantska kruna za bušenjeA)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.