# مشخصات فنی

سنگ فرز |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
توان ورودی نامی | W | 2000 | 2000
اندازه گیری سرعت در حالت آزادA) | min-1 | 6500 | 6500
حداکثر قطر صفحه ساب/قطر صفحه سنباده لاستیکی | mm | 230 | 230
رزوه محور سایش |  | M 14 | M 14
حداکثر طول رزوه محور سایش | mm | 25 | 25
محافظ استارت مجدد |  | – | ●
استارت آهسته |  | – | ●
وزنB)C) | kg | ‎5,4–8,8‎ | ‎5,4–8,8‎
کلاس ایمنی |  | / II | / II

A)

  اندازه گیری سرعت در حالت آزاد بر اساس استاندارد ‎EN IEC 62841-2-3‎ جهت انتخاب ابزارهای مورد استفاده مناسب. سرعت واقعی در حالت آزاد نباید از سرعت اندازه گیری شده در حالت آزاد تجاوز کند و به همین دلیل کمتر است.

B)

  بسته به قاب محافظ مورد استفاده ((7), (6), (8))، دسته کمکی مورد استفاده ((4), (3)) و درپوش مکنده مورد استفاده (24)

C)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

## نکاتی جهت اتصال به شبکه برق برای GWS 20-230 P:

دستگاه با الزامات استاندارد ‎IEC 61000-3-11‎ مطابقت دارد و تحت شرایطی می تواند متصل شود. چنانچه وضعیت جریان برق نامطلوب باشد، ممکن است دستگاه گاه و بیگاه دچار نوسان ولتاژ گردد. امپدانس این دستگاه، برابر Zactual ‏= 0,18 Ω در نظر گرفته شده است. کاربر باید اطمینان حاصل کند که نقطه اتصال دارای امپدانس Zmax، که دستگاه قرار است به آن متصل شود، با امپدانس مورد نیاز مطابقت داشته باشد: Zactual ≥ Zmax. چنانچه Zmax مشخص نیست، مقدار Zmax را به کمک شرکت توزیع نیروی برق تعیین کنید.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.

سنگ فرز |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
توان ورودی نامی | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
اندازه گیری سرعت در حالت آزادA) | min-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
حداکثر قطر صفحه ساب/قطر صفحه سنباده لاستیکی | mm | 180 | 230 | 180 | 230
رزوه محور سایش |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
حداکثر طول رزوه محور سایش | mm | 25 | 25 | 25 | 25
محافظ استارت مجدد |  | – | – | ● | ●
استارت آهسته |  | – | – | ● | ●
وزنB)C) | kg | ‎5,2–7,8‎ | ‎5,4–8,8‎ | ‎5,2–7,8‎ | ‎5,4–8,8‎
کلاس ایمنی |  | / II | / II | / II | / II

A)

  درجه بندی سرعت در حالت آزاد بر اساس استاندارد EN IEC 62841-2-3 جهت انتخاب ابزارهای مورد استفاده مناسب. سرعت در حالت آزاد کمتر است.

B)

  بسته به قاب محافظ مورد استفاده ((7), (6), (8))، دسته کمکی مورد استفاده ((4), (3)) و درپوش مکنده مورد استفاده (24)

C)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

## نکاتی برای شرایط اتصال شبکه برق برای GWS 22-180 P، GWS 22-230 P و GWS 2200:

دستگاه با الزامات استاندارد ‎IEC 61000-3-11‎ مطابقت دارد و تحت شرایطی می تواند متصل شود. چنانچه وضعیت جریان برق نامطلوب باشد، ممکن است دستگاه گاه و بیگاه دچار نوسان ولتاژ گردد. امپدانس این دستگاه، برابر Zactual ‏= 0,18 Ω در نظر گرفته شده است. کاربر باید اطمینان حاصل کند که نقطه اتصال دارای امپدانس Zmax، که دستگاه قرار است به آن متصل شود، با امپدانس مورد نیاز مطابقت داشته باشد: Zactual ≥ Zmax. چنانچه Zmax مشخص نیست، مقدار Zmax را به کمک شرکت توزیع نیروی برق تعیین کنید.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.