# Techniniai duomenys

Kampinio šlifavimo mašina |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nominali naudojamoji galia | W | 2000 | 2000
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 6500 | 6500
Maks. šlifavimo disko skersmuo/guminio lėkštinio šlifavimo disko skersmuo | mm | 230 | 230
Šlifavimo suklio sriegis |  | M 14 | M 14
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 25 | 25
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo |  | – | ●
Švelnus paleidimas |  | – | ●
SvorisB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Apsaugos klasė |  | / II | / II

A)

  Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal EN IEC 62841-2-3 tinkamiems darbo įrankiams parinkti. Faktinis tuščiosios eigos sūkių skaičius jokiu būdu neturi viršyti nominalaus tuščiosios eigos sūkių skaičiaus, todėl jis yra mažesnis.

B)

  priklausomai nuo naudojamo apsauginio gaubto ((7), (6), (8)), nuo naudojamos papildomos rankenos ((4), (3)) ir nuo naudojamo nusiurbimo gaubto (24)

C)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

## GWS 20-230 P prijungimo prie tinklo nuorodos:

Prietaisas atitinka IEC 61000-3-11 reikalavimus ir gali būti prijungtas, esant tam tikroms sąlygoms. Prietaisas gali sukelti įtampos svyravimus, esant nepalankioms maitinimo sąlygoms. Nustatyta šio prietaiso varža yra Zfaktinė = 0,18 Ω. Naudotojas privalo įsitikinti, kad prijungimo taškas, kurio varža Zmaks ir prie kurio prietaisas turi būti prijungtas, atitinka varžos reikalavimą: Zfaktinė ≥ Zmaks. Jei Zmaks nėra žinoma, tai Zmaks nustatykite pasikonsultavę su tinklo tiekėju arba tiekimo įstaiga.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.

Kampinio šlifavimo mašina |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nominali naudojamoji galia | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Maks. šlifavimo disko skersmuo/guminio lėkštinio šlifavimo disko skersmuo | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Šlifavimo suklio sriegis |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo |  | – | – | ● | ●
Švelnus paleidimas |  | – | – | ● | ●
SvorisB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Apsaugos klasė |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal EN IEC 62841-2-3 tinkamiems darbo įrankiams parinkti. Faktinis tuščiosios eigos sūkių skaičius yra mažesnis.

B)

  priklausomai nuo naudojamo apsauginio gaubto ((7), (6), (8)), nuo naudojamos papildomos rankenos ((4), (3)) ir nuo naudojamo nusiurbimo gaubto (24)

C)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

## GWS 22-180 P, GWS 22-230 P ir GWS 2200 prijungimo prie tinklo nuorodos:

Prietaisas atitinka IEC 61000-3-11 reikalavimus ir gali būti prijungtas, esant tam tikroms sąlygoms. Prietaisas gali sukelti įtampos svyravimus, esant nepalankioms maitinimo sąlygoms. Nustatyta šio prietaiso varža yra Zfaktinė = 0,18 Ω. Naudotojas privalo įsitikinti, kad prijungimo taškas, kurio varža Zmaks ir prie kurio prietaisas turi būti prijungtas, atitinka varžos reikalavimą: Zfaktinė ≥ Zmaks. Jei Zmaks nėra žinoma, tai Zmaks nustatykite pasikonsultavę su tinklo tiekėju arba tiekimo įstaiga.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.