# Технически данни

Ъглошлайф |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Номинална консумирана мощност | W | 2000 | 2000
Разчетна скорост на въртене на празен ходA) | min–1 | 6500 | 6500
макс. диаметър на шлифоващия диск/гумения работен плот | mm | 230 | 230
Резба на вала |  | M 14 | M 14
макс. дължина на резбата на вала | mm | 25 | 25
Защита срещу повторно включване |  | – | ●
Плавно включване |  | – | ●
ТеглоB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Клас на защита |  | / II | / II

A)

  Обороти на празен ход за оразмеряване съгласно EN IEC 62841-2-3 за избор на подходящи работни инструменти. Действителните обороти на празен ход не бива да превишават оборотите на празен ход за оразмеряване и съответно са по-ниски.

B)

  в зависимост от използвания предпазен кожух ((7), (6), (8)), от използваната спомагателна ръкохватка ((4), (3)) и от използвания прахоуловителен кожух (24)

C)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

## Указания за условията на свързване към мрежата за GWS 20-230 P:

Устройството отговаря на изискванията на IEC 61000-3-11 и е обект на условно свързване. Устройството може да доведе до временни колебания в напрежението при неблагоприятни условия на електрозахранване. Импедансът на това устройство е настроен на Zactual = 0,18 Ω. Потребителят трябва да гарантира, че точката на свързване с импеданс Zmax, към която устройството трябва да се включи, отговаря на изискването за импеданс: Zactual ≥ Zmax. Ако Zmax е неизвестно, определете Zmax при консултация с електрозахранващата компания или отговорния орган.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.

Ъглошлайф |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Номинална консумирана мощност | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Разчетна скорост на въртене на празен ходA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
макс. диаметър на шлифоващия диск/гумения работен плот | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Резба на вала |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
макс. дължина на резбата на вала | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Защита срещу повторно включване |  | – | – | ● | ●
Плавно включване |  | – | – | ● | ●
ТеглоB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Клас на защита |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Обороти на празен ход за оразмеряване съгласно EN IEC 62841-2-3 за избор на подходящи работни инструменти. Действителните обороти на празен ход са по-ниски.

B)

  в зависимост от използвания предпазен кожух ((7), (6), (8)), от използваната спомагателна ръкохватка ((4), (3)) и от използвания прахоуловителен кожух (24)

C)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

## Указания за условия на свързване към мрежата за GWS 22-180 P, GWS 22-230 P и GWS 2200:

Устройството отговаря на изискванията на IEC 61000-3-11 и е обект на условно свързване. Устройството може да доведе до временни колебания в напрежението при неблагоприятни условия на електрозахранване. Импедансът на това устройство е настроен на Zactual = 0,18 Ω. Потребителят трябва да гарантира, че точката на свързване с импеданс Zmax, към която устройството трябва да се включи, отговаря на изискването за импеданс: Zactual ≥ Zmax. Ако Zmax е неизвестно, определете Zmax при консултация с електрозахранващата компания или отговорния орган.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.